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Procjena ugroženosti od požara


Općina Stari Jankovci
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1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

1.1. Površina

Općina se nalazi u središnjem prostoru Županije. Na sjeveru graniči s općinama Nuštar i Bogdanovci, na istoku i jugoistoku s općinom Tompojevci i Nijemci, na jugu s općinom Privlaka i gradom Otok, a na zapadu s gradom Vinkovci. Općina Stari Jankovci ima pet naselja: Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Slakovci i Srijemske Laze.

Prirodno geografski položaj određen je smještajem u nizinskom dijelu Istočno hrvatske ravnice na specifičnom dodiru dvaju prirodnih cjelina Vukovarskog prapornog ravnjaka na sjeveru i Bosutske nizine na jugu. Zapravo se Stari Jankovci nalaze na južnom rubu Vukovarskog ravnjaka što karakterizira teren tzv. valovite ravnice.

Općina Stari Jankovci obuhvaća površinu od 9517 ha (95,2 km2) i čini 4% ukupne površine Vukovarsko-srijemske županije. Općina Stari Jankovci se nalazi u zapadnom Srijemu.
[image: image2.png]



Grafički prikaz 1: Položaj općine u prostoru Županije
1.2. Broj stanovnika

Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine je na području općine Stari Jankovci živjelo    4 404 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti prostora Općine 2011. godine je iznosila 46,2 stan. po 1 km². Prostor Općine Stari Jankovci spada u rjeđe naseljene prostore Vukovarsko - srijemske Županije jer  prosječna gustoća naseljenosti prostora županije 2011. godine je iznosila 74 stanovnika po 1 km ².

1.3. Naseljena mjesta

Općina Stari Jankovci  obuhvaća 5 naselja a to su: Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Slakovci i Srijemske Laze.

	Naselje
	Broj  stanovnika

	           Novi Jankovci                           
	939

	           Orolik                                  
	518

	           Slakovci                                
	958

	           Srijemske Laze                          
	569

	           Stari Jankovci                          
	1.420

	           UKUPNO:
	4.404


Tablica 1: Popis naseljenih mjesta sa brojem stanovnika

1.4. Pravne osobe u gospodarstvu po vrstama
Gospodarstvo Općine Stari Jankovci počiva  na valorizaciji prirodnih resursa, uglavnom poljoprivrednog zemljišta koje u ukupnoj površini sudjeluje s 65,3%. Površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 6034 ha i gotovo u potpunosti su to oranice i vrtovi (97%), te je gospodarstvo bilo orijentirano na primarnu poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura. 
Na području Općine  je razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja, međutim dopunjena različitim oblicima i stupnjevima finalizacije. Okosnicu  poljoprivrede na području općine Stari Jankovci  čine obiteljska gospodarstva kao optimalne cjeline u kojima se na najracionalniji način upotrebljava zemljište, mehanizacija i ljudski rad.

Na području općine postoje poljoprivredne zadruge: PZ Jankovci - Stari Jankovci, PZ Urod - Srijemske Laze, PZ Slakovci - Slakovci. Dvije benzinske postaje i niz drugih obrtničkih i ugostiteljskih objekata obogaćuje gospodarstvo Općine. Obrtništvo se razvijalo u smjeru pojedinih gospodarskih grana i stanovništva. Također je vrijedno i nalazište opekarske gline u Starim Janovcima površina 7,5 ha.


Tablica 2: Pregled  pravnih osoba po djelatnosti
	RED BROJ
	NAZIV PRAVNE I ODGOVORN OSOBE, ADRESA I SJEDIŠTE
	DJELATNOST

	1
	PZ JANKOVCI, Stari Jankovci, Vinkovačka 15
	Poljoprivredna proizvodnja

	2
	PZ SLAKOVCI, Slakovci, P. Preradovića 44
	Poljoprivredna proizvodnja

	3
	PZ UROD, Srijemske Laze, B. Radičevića
	Poljoprivredna proizvodnja

	4
	IDEJA d.o.o., Srijemske Laze, Danila Kovačevića6
	Trgovina na veliko knjigama, novinama, časopisima i papirnatom robom

	5
	Benzinska postaja „SANTINI“, Stari Jankovci, cesta Mirkovci-Stari Jankovci, 
	Prodaja naftnih derivata

	6
	Benzinska postaja Stari Jankovci, Vinkovačka 10, 
	Prodaja naftnih derivata

	7
	Općina Stari Jankovci, Dr. F. Tuđmana 1
	

	8
	INA d.d., NAFTAPLIN, sektor proizvodnje nafte i plina
	Proizvodnje nafte i plina

	9
	M.B. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Naselje Ruđera Boškovića 42 Stari Jankovci


	Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada

	10
	MUNJA d.o.o., Vladimira Nazora  41, Stari Jankovci
	Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

	11
	PTO Đurkić, Slakovci
	Skladištenje i sušenje uljarica i žitarica

	12
	Agro - Jakšić d.o.o.,  JOŠINE 1/A  ,  SLAKOVCI 

	Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja


1.5. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara

Na području općine Stari Jankovci ima nekoliko pravnih osoba glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara,  no nema objekata razvrstanih u I ili II kategoriju ugroženosti od požara.
	RB
	Naziv pravne osobe, adresa i sjedište
	Opasna tvar i količina

	1
	PZ Jankovci, Stari Jankovci, Vinkovačka 15
	Zaštitna sredstva, podzemni spremnik diesel goriva od 20 m3 i 2 x5 m3, upotreba prirodnog plina-300 m3/h za potrebe rada sušare

	2
	  KONTINUITET  PROMET d.o.o. Osijek

Benzinska postaja 
Stari Jankovci, Vinkovačka 10
	Podzemni spremnici benzin B 98-20 m3, benzin B 95-30 m3, diesel-30 m3, eurodiesel-20 m3, ekstra lako lož ulje-11 m3, plavi diesel-10 m3

	3
	Benzinska postaja „SANTINI“, cesta Stari Jankovci-Mirkovci
	Podzemni spremnici: plavog diesela, ulja za loženje, diesel goriva i bezolovnog benzina BMB 95 od 50 m3 te dva spremnika eurodiesela i MB 98 od 25 m3

	5
	OŠ Stari Jankovci, R. Boškovića 1
	Podzemni spremnik ulja za loženje 20 m3

	6
	OŠ Slakovci, P. Preradovića bb
	Podzemni spremnik ulja za loženje 3 m3

	7
	ŠUMARIJA VINKOVCI, Trg J. Runjanina 1, upravitelj Zlatko Andričević
	Šumske površine III i IV kategorije ugroženosti od požara

	8
	Hrvatske šume, Šumarija Vukovar,

 I. L. Ribara 61.
	Šumske površine II,III i IV kategorije ugroženosti od požara

	9
	INA NAFTAPLIN, Nafto polje Privlaka-Srijemske Laze
	Nafto polje iz kojeg se crpi sirova nafta i podzemnim naftovodom se odvodi na lokaciju Đeletovaca

	10
	PTO Đurkić, Slakovci
	Prirodni plin - nepoznate količine


1.6. Pregled industrijskih zona

Na području općine Stari Jankovci nema izgrađenih industrijskih zona.
1.7. Pregled cestovnih i željezničkih  prometnica po vrsti
Cestovni promet

Općina je dobro prometno povezana sa širim prostorom Županije. Općinskim prostorom prolaze:
državne ceste

- D  46   ZagrebVinkovci – GP Lipovac Tovarnik u dužini od 13 820 m
- D  57   Orolik – Negoslavci – Vukovar u dužini od 1380 m
županijske ceste

- Ž 4150   St. Jankovci – Petrovci - D2 u dužini od 6 km
- Ž 4172   Privlaka Mirkovci (D46),

- Ž 4194   Privlaka - N. Jankovci – D 4
lokalne ceste

- L 46026 dionica od mosta na Bosutu na Ž 4172 prema Đeletovcima,

- L 46027 D 46 Srijemske Laze – do L 46026,

- L 46028 Slakovci – Svinjarevci,

- L 46029 D 46 Slakovci – željeznička postaja

- L 46030 D 46 Orolik - L 46026,

- L 46058 Slakovci (L 46029) – Otok (Ž4172).47
Nerazvrstane ceste - u dužini od cca 5 km

Željeznički promet

Područje općine St. Jankovci prolazi postojeća magistralna glavna željeznička prugu MG2 (Savski Marof - Zagreb - Sisak - Novska -Vinkovci - Tovarnik).  Željezničke prometnice s dva kolosijeka prolaze kroz općinu Stari Jankovci (pravac Zagreb-Vinkovci-Beograd) u ukupnoj dužini od 14 560 m.

Pruga je elektrificirana cijelom svojom dužinom jednofaznim izmjeničnim sustavom 25 kV, 50 Hz. Dozvoljeno opterećenje je 220 kN po osovini odnosno dopuštena masa po dužnom metru 8 kN/m.

Trasa ima lukove radiusa 400 m do 2000 m, uzdužnih nagiba trase maksimalno 5 %o. Nakon uspostave prometa na dionici Vinkovci - Tovarnik brzina vožnje vlakova je bila ograničena. Ovakvo

stanje je posljedica ratnih razaranja, a u ratu uništena kontaktna mreža je obnovljena, kao i svi signalno-sigurnosni i telekomunikacijski urenaji te većina željezničko-cestovnih prijelaza. Na magistralnoj glavnoj željezničkoj pruzi MG2 kolodvor je u Jankovcima, a stajališta su u Srijemskim

Lazama, Slakovcima i Oroliku.

1.8. Pregled turističkih naselja

Na području općine Stari Jankovci nema izgrađenih turističkih naselja, niti značajnih hotelijersko turističkih objekata.

Ugostiteljski objekti obuhvaćaju ponudu ugostiteljskih objekata iz skupine restorani i barovi, što u najvećem dijelu obuhvaća ponudu caffe bara.

1.9. Pregled elektroenergetskih  građevina za proizvodnju i prijenos električne energije
Opskrba električnom energijom potrošača na području općine Stari Jankovci ostvaruje se isključivo iz elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, pošto na području općine Stari Jankovci ne postoje energetska postrojenja za proizvodnju električne energije.
Distribucijska mreža u Općini obuhvaća 10 (20) kV i 0,4 kV naponske razine, te javnu rasvjetu.

Opskrba električnom energijom vrši se preko trafostanice TS 35/10 kV razvodom od 10 kV do 19

trafostanica TS 10/0,4 za naselja Općine. Distribuciju na području Općine obavlja HEP Distribucija

d.o.o. Zagreb, DP "Elektra" Vinkovci.

Prostor Općine je u potpunosti pokriven elektroenergetskim razvodom. Razvod je izvršen

zračnim (ZDV) i podzemnim (KDV) vodovima od 10 kV. Prostor Općine u cijelosti je opskrbljen

energijom

1.10. Plinovodne mreže, naftovodi i produktovodi
Naftovodi

Na području Općine Stari Jankovci nalazi se dio vrijednoga naftoplinskog polja Đeletovci i Privlaka s crpilištima nafte i plina. Dostupni podaci o površini eksploatacije polja su:
-  Novi Jankovci 265,3 ha, 
-  Srijemske Laze 1051,9 ha, 
-  Slakovci 537,16 ha 
-  Orolik 470,2 ha. 
Pravo na eksploataciju mineralnih sirovina na navedenom polju ima INA-industrija nafte d. d. Zagreb, odnosno Naftaplin – Pogon Vinkovci.

Područjem općine položen je cjevovod Jadranskog naftovoda (JANAF) značajnog za Republiku Hrvatsku.
Prema podacima JANAF-a, Zagreb područjem Općine prolazi cjevovod Jadranskog

naftovoda. U koridoru naftovoda potrebno je osigurati dodatan prostor (na udaljenosti od 8 m od

postojećeg voda) za novi planiran menunarodnog cjevovoda. Južnim područjem općine položen je

transportni naftovod (Đeletovci – Ruščica). Zaštitni koridor naftovoda je 60 m od cjevovoda, a
koridor zabrane građenja je obostrano 10 m od cjevovoda. Naftovod je položen dijelom kroz

sjeverni dio građevinskog područja naselja Stari Jankovci, a dio stambenih zgrada nalazi se na

udaljenosti od naftovoda koja je manja od propisane. Zaštitna zona magistralnih plinovoda iznosi

po 100 metara obostrano, a zona opasnosti unutar koje je zabranjena izgradnja objekata

obostrano po 20 metara.
Treba još napomenuti da kroz općinu Stari Jankovci prolazi naftovod prema Slavonskom Brodu, kojim upravlja INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Naftaplin.

Budući da se na području općine nalaze eksploatacijska polja nafte i da kroz područje prolazi naftovod planom treba utvrditi koje se mjere trebaju poduzeti ako dođe do oštećenja infrastrukture.

Plinoopskrba

U općini Stari Jankovci plinofikacija je provedena u svih 5 naselja. Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci, Ohridska 17, kao distributer vrši nadzor i kontrolu  postojeće plinske instalacije. Također je predočena i  projektna dokumentacija za cjelokupnu plinsku mrežu na području Županije Vukovarsko-srijemske.

Plinara Istočne Slavonije raspolaže sa slijedećim podacima za Općinu St. Jankovci:

	Promjer PHD plinskog cjevovoda
	Dužina cjevovoda u metrima

	Ø 63 mm
	29 600

	Ø 90 mm
	6 100

	Ø 110 mm
	9 900

	Ø 160 mm
	4 680

	Ø 225 mm
	48

	Σ
	50 328


Područjem općine položen je magistralni produktovod koji je u funkciji visokotlačnog plinovoda. Uz

njega se planira izgradnja i novog plinovoda u istom koridoru. U užoj zaštitnoj zoni ovih plinovoda od 20 m zabranjeno je građenje zgrada, a u široj zoni od 100 m građenje se ograničava sukladno uvjetima sigurnosti plinovoda te uz suglasnost nadležne stručne službe.

Na području Općine  Stari Jankovci u cijelosti je izgrađena srednje i nisko tlačna plinoopskrbna mreža. Po kapacitetima i uvjetima izgradnje u cijelosti zadovoljava postojeće potrebe stanovništva. Za povećane potrebe moguće planirane proizvodnje u gospodarskim zonama potrebno je prethodno utvrditi raspoložive kapacitete i karakteristike mreže.
1.11. Pregled  lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina, plinova, eksplozivnih tvari  i  drugih opasnih tvari
Na prostoru Općine identificirano je nekoliko pravnih osoba koje proizvode, koriste ili skladište opasne tvari u količinama za koje postoji obveza izrade operativnog plana intervencija u zaštiti okoliša.  Benzinska postaja „SANTINI“, Stari Jankovci, cesta Mirkovci-Stari Jankovci, Benzinska postaja Stari Jankovci, Vinkovačka 10,  i INA d.d. Zagreb Sektor proizvodnje, MOS Đeletovci.
	RED. BROJ
	NAZIV PRAVNE OSOBE, ADRESA I SJEDIŠTE
	OPASNA TVAR I KOLIČINA

	1
	PZ Jankovci, Stari Jankovci, Vinkovačka 15
	Zaštitna sredstva, spremnik ulja za loženje i diesel goriva

	2
	KONTINUITET  PROMET d.o.o. Osijek

Benzinska postaja

Stari Jankovci, Vinkovačka 10
	Podzemni  spremnici benzin B 98-20m3, benzin B95-30 m3 diesel-30m3, eurodiesel-20m3, ekstra lako lož ulje-11m3, plavi diesel-10m3

	3
	Benzinska postaja „SANTINI“, cesta Mirkovci-Stari Jankovci, vl. Milan Petković
	Podzemni spremnici:plavog diesela, ulja za loženje, diesel goriva i bezolovnog benzina BMB 95 do 50 m3 te dva spremnika eurodiesela i MB 98 od 25 m3

	4
	OŠ Stari Jankovci, R. Boškovića 1, 
	Podzemni spremnik ulja za loženje 20 m3

	5
	OŠ Slakovci, P. Preradovića bb, 
	Podzemni spremnik nafte ili ulja za loženje volumena 3 m3

	6
	INA NAFTAPLIN, Naftno polje Privlaka-Srijemske Laze
	Naftno polje iz kojeg se crpi sirova nafta i podzemnim naftovodom se odvodi na lokaciju Đeletovaca

	7
	PTO Đurkić, Slakovci
	Nepoznate količine prirodnog plina

	8
	Agro - Jakšić d.o.o.,  JOŠINE 1/A  ,  SLAKOVCI 
	Nepoznate količine

	9
	PZ Slakovci
	Nepoznate količine diesel goriva i zaštitnih sredstava


1.12. Pregled Vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojba
Dobrovoljna vatrogasna društva su organizirana u 3 naselja na području općine Stari Jankovci. Sva dobrovoljna vatrogasna društva udružena su u Vatrogasnu zajednicu Vukovarsko-srijemske županije
Tablica 6: Materijalno-tehnička oprema DVD Stari Jankovci
	Ime naselja: STARI JANKOVCI
Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO STARI JANKOVCI

	Tip vozila
	Namjena vozila
	Karakteristike vozila

	Traktorska cisterna 
	Vatrogasna traktorska cisterna
	Zapremina spremnika vode: 5000  l

	 FAP 2226
	Vatrogasna autocisterna
	Zapremina spremnika: vode 7500 l, 
                                         pjenila 500 l

	Opel Blitz
	Vat. Kombi vozilo – malo navalno 
	Zapremina spremnika vode: 800  l


Napomena: DVD-a Stari Jankovci je opremljen većinom vatrogasne opreme sukladno člancima 40. i 41 Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Tablica 7: Materijalno-tehnička oprema DVD Slakovci
	Ime naselja: SLAKOVCI
Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  SLAKOVCI

	Tip vozila
	Namjena vozila
	Karakteristike vozila

	FAP S-13
	Vatrogasna  autocisterna
	Zapremina rezervoara vode: 9000  l

	Ford Transit
	Vatrogasno kombi vozilo
	Namijenjeno za prijevoz vatrogasaca i opremljeno prijenosnom vatrogasnom štrcaljkom kapaciteta 8 / 8


Tablica 8: Materijalno-tehnička oprema DVD Novi Jankovci
	Ime naselja: NOVI JANKOVCI
Ime DVD-a:  DOBROVOLJNO  VATROGASNO  DRUŠTVO  NOVI JANKOVCI

	Tip vozila
	Namjena vozila
	Karakteristike vozila

	TAM  5500
	Vatrogasna  autocisterna
	Zapremina rezervoara vode: 5000  l

	Ivecco 2500
	Kombi vatrogasno vozilo
	Namijenjeno za prijevoz vatrogasaca


1.13. Pregled prirodnih izvorišta vode koja se mogu upotrebljavati za gašenje požara
Na području općine Stari Jankovci ima nekoliko prirodnih izvorišta vode koja se mogu upotrebljvati za gašenje požara.

Uz južne rubove granica katastarskih općina Novi Jankovci, Srijemske Laze, Slakovci i Orolik, nalazi se rijeka Bosut u koju se ulijevaju svi vodotoci (kanali i potoci).

Iz naselja Stari Jankovci vodi kanal Gatina koji iz smjera sjevera utječe u kanal Vidor u Novim Jankovcima. Kanal Vidor vodi kroz naselje Srijemske Laze iz smjera sjeverozapada ka jugoistoku, te utječe u glavni vodotok naselja Slakovci, kanal Selo-Bosut koji teče od sjevera prema jugu i utječe u Bosut.

Kroz naselje Orolik teku dva vodotoka iz smjera ka jugu, to su potoci Savak i Kosanovica.

Postojanje tvrdih prilaznih putova, stalna nazočnost vode u dovoljnim količinama (i u periodu sušnog razdoblja) i mogućnost zahvaćanja vode iz vatrogasnih vozila su parametri koji određuju naziv nekom  vodotoku „pouzdan izvor vode za gašenje“. 

Od nabrojanih vodotoka takvih karakteristika su:

· Rijeka Bosut, kod Privlaškog mosta, ima tvrdi prilazni put i mogućnost da se napajaju vatrogasna vozila,

· Kanal Vidor ima mogućnost prilaza vatrogasnom tehnikom kod mosta u Novim Jankovcima, širine je cca 3 m i dubine preko 2 m,

· Kanal Gatina u Starim Jankovcima ima tvrdi prilazni put iza Crkve, širine je do 2 m i dubine 50-70 m u sušnom dijelu godine,

· Potok Savak u Oroliku ima mogućnost prilaza na mostu ceste koja vodi prema Tovarniku, količine vode približno su iste kao i u kanalu Gatina

1.14. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje požara
U Općini je izgrađena lokalna vodoopskrbna mreža. Vodozahvati (bunari) se nalazi u Starim Jankovcima, Srijemskim Lazama, Slakovcima i Oroliku. Voda se bez tehnološke prerade pomoću hidroforskog postrojenja, bez sabirnog bazena, šalje do potrošača. Kvaliteta vode i sustava vodoopskrbe ne zadovoljava. Kapaciteti nisu dostatni za opskrbu značajnijih tehnoloških kapaciteta proizvodnje. Vodozaštita se provodi prema Odluci o zaštiti izvorišta voda koje se koriste

za javnu vodoopskrbu, premda su uvjeti provedbe mjera zaštite veoma upitni glede neposredne 

blizine stambenih i gospodarskih zgrada neposredno oko vodocrpilišta (bunara).
Naselja u općini Stari Jankovci imaju provedenu hidrantsku mrežu sa lokalnim vodocrpilištima koja imaju slijedeće karakteristike:

·   Naselja St. Jankovci i Novi Jankovci opskrbljuju se vodom iz vodocrpilišta u Starim Jankovcima, u ulici Dr. F. Tuđmana kbr. 104. Prema podacima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., koji održavaju ovaj sustav, bunar ovog vodocrpilišta ima izdašnost od 18 litara u sekundi, a instalirani kapaciteti pumpi su 12 litara u sekundi. Za ova dva naselja provedena je hidrantska mreža u dužini od 9695 m za St. Jankovce + 5915 m za Nove Jankovce.

·  Srijemske Laze i Slakovci imaju također jedan vodoopskrbni sustav sa jednim bunarom izdašnosti 16 litara u sekundi i hidrantskom mrežom istih kapaciteta kao i prethodna mreža. Mreža za oba naselja je postavljena u dužini od 9120 m sa postavljenim podzemnim vatrogasnim hidrantima. Vodocrpilište je u Slakovcima iz Vatrogasnog doma na lokaciji „BARA“ u Gundulićevoj ulici 68/70.

U naselju Slakovci postoji izvedena hidrantska mreža na kojoj su izvedena 33 podzemna hidranta, te 6 nadzemnih hidranata.

U naselju Srijemske Laze postoji izvedena hidrantska mreža na kojoj su izvedena 22 podzemna hidranta.

·   Naselje Orolik ima bunar izdašnosti 7 litara u sekundi sa pumom od 5 litara u sekundi te postavljenom hidrantskom mrežom u dužini od 6 600 m, na kojoj je izvedeno 10 podzemnih hidranata.
1.15. Pregled građevina u kojima stalno ili povremeno boravi veći broj osoba
U općini Stari Jankovci postoji niz javnih objekata u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba. 
1. OŠ Stari Jankovci, Naselje Ruđera Boškovića 1-315 osoba

2. OŠ Slakovci, P. Preradovića bb – cca 120 osoba

3. Crkva Uznesenja blažene djevice Marije, Stari Jankovci – do 1000 osoba

4. Crkva Svih Svetih, Novi Jankovci – do 300 osoba

5. Crkva Male Gospojine, Srijemske Laze – do 200 osoba

6. Crkva Svetog Petra, Orolik – do 200 osoba

7. Crkva Svetog Luke Orolik - do 100 osoba

8. Crkva Svete Ane, Slakovci – do 500 osoba

9. Dom Kulture, Stari Jankovci, Dr. F. Tuđman 61. Cca 250 osoba

10. Dom Kulture, Novi Jankovci, Školska 1, cca 100 osoba

11. Dom Kulture, Slakovci, Vatrogasna 1, cca 350 osoba

12. Područna osnovna škola u Srijemskim Lazama, B. Nušića 3
13. Područna osnovna škola u Novim Jankovcima, Školska 1a
14. Područna osnovna škola u Oroliku, Dr. F. Tuđmana 3
1.16. Pregled lokacija i građevina u  kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari
	RED. BROJ
	NAZIV PRAVNE OSOBE, ADRESA I SJEDIŠTE
	OPASNA TVAR I KOLIČINA

	1
	PZ Jankovci, Stari Jankovci, Vinkovačka 15
	Zaštitna sredstva, spremnik ulja za loženje i diesel goriva

	2
	PTO Đurkić, Slakovci
	Nepoznate količine prirodnog plina

	3
	KONTINUITET  PROMET d.o.o. Osijek

Benzinska postaja

Stari Jankovci, Vinkovačka 10
	Podzemni  spremnici benzin B 98-20m3, benzin B95-30 m3 diesel-30m3, eurodiesel-20m3, ekstra lako lož ulje-11m3, plavi diesel-10m3

	4
	Benzinska postaja „SANTINI“, cesta Mirkovci-Stari Jankovci, vl. Milan Petković
	Podzemni spremnici:plavog diesela, ulja za loženje, diesel goriva i bezolovnog benzina BMB 95 do 50 m3 te dva spremnika eurodiesela i MB 98 od 25 m3

	5
	OŠ Stari Jankovci, R. Boškovića 1, 
	Podzemni spremnik ulja za loženje 20 m3

	6
	OŠ Slakovci, P. Preradovića bb, 
	Podzemni spremnik nafte ili ulja za loženje volumena 3 m3

	7
	INA NAFTAPLIN, Naftno polje Privlaka-Srijemske Laze
	Naftno polje iz kojeg se crpi sirova nafta i podzemnim naftovodom se odvodi na lokaciju Đeletovaca


1.17. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina
Pod šumama u općini Stari Jankovci nalazi se 2577 ha. Pošumljene površine su u nadležnosti dvije Šumarije i to:

Gospodarskom jedinicom DUBRAVE koja se nalazi na teritoriju Općine St. Jankovci, upravlja Šumarija Vukovar, I. L. Ribara 61.,

Površine GJ DUBRAVA  u općini St. Jankovci su slijedeće:

	GJ DUBRAVE SA ŠUMSKIM PREDJELIMA
	STUPNJEVI UGROŽENOSTI ŠUMA OD POŽARA I POVRŠINA

	Petrova Dubrava, odjeli 47-54

Vidačevac, odjeli 55-59

Jankovačka Dubrava odjeli 60-64
	II stupanj-velika ugroženost-76,46 ha

	
	III stupanj-srednja ugroženost-370,24 ha

	
	IV stupanj-mala ugroženost-158,09 ha


ŠUMARIJA VINKOVCI, Trg J. Runjanina 1.,

	ŠUMSKI PREDJELI
	STUPNJEVI UGROŽENOSTI ŠUMA OD POŽARA I POVRŠINA

	GJ Vrapčana sa 553 ha

GJ Dionica sa 1624 ha
	II stupanj-velika ugroženost-0 ha

	
	III stupanj-srednja ugroženost-113 ha

	
	IV stupanj-mala ugroženost-440 ha

	ŠUMSKI PREDJELI
	STUPNJEVI UGROŽENOSTI ŠUMA OD POŽARA I POVRŠINA

	GJ Vrapčana sa 553 ha


	II stupanj-velika ugroženost-0 ha

	
	III stupanj-srednja ugroženost-769 ha

	
	IV stupanj-mala ugroženost-855 ha


U GJ Dionica šumski predio Brdarica nije na području Općine Stari Jankovci i zauzima površnu od 148,28 ha.

Sukladno podacima dobivenim od strane Šumarija Vukovar i Vinkovci, na području Općine Stari Jankovci ima ukupno 2633 ha šumskim površina, što je odstupanje za 56 ha od podataka Ureda za katastarske i geodetske poslove Vukovar.

Poljoprivredne površine

Poljoprivredno zemljište  koje u ukupnoj površini Općine sudjeluje s 65,3%. Površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 6034 ha i gotovo u potpunosti su to oranice i vrtovi (97%), te je gospodarstvo bilo orijentirano na primarnu poljoprivrednu proizvodnju ratarskih kultura. Kao posljedica okupacije i ratnih djelovanja danas je manji dio poljoprivrednih površina nedostupan za obradu zbog minskih polja. To je pojas južno od naselja do ruba šumskog područja uz Bosut ukupne površine oko 600 ha, što čini oko 10% poljoprivrednih površina. 
Prikaz površina u ha prema vrsti zemljišta podaci su iz 1999. godine od Ureda za katastar i geodetske poslove u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

	VRSTA ZEMLJIŠTA
	POVRŠINA U Ha

	Oranice i vrtovi
	6034

	Voćnjaci
	17

	Vinogradi
	25

	Livade
	25

	Pašnjaci
	115

	Tršćaci i bare
	-

	Šumsko zemljište
	2577

	Neplodno zemljište
	724

	UKUPNO
	9517


1.18. Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih putova i prosjeka u šumama

Šuma u državnom vlasništvu, na području općine Stari Jankovci, gospodare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, odnosno Uprava šuma Vinkovci, Podružnica Vinkovci, sa 4 šumarije – Lipovac, Otok, Vinkovci i Vukovar. 

Šumarija Lipovac gospodari, na području općine Stari Jankovci, gospodarskim jedinicama Dubovica (078), Narače (079) i Topolovac (080), u cijelosti. Gospodarska jedinica Dubovica obuhvaća površinu cjelokupnog područja naselja Apševci i Podgrađe te dijela naselja Stari Jankovci. Gospodarska jedinica Narače obuhvaća površinu dijela naselja Stari Jankovci i Donje Novo Selo. Gospodarska jedinica Topolovac obuhvaća površinu cjelokupnog područja naselja Lipovac. Šumarija Lipovac gospodari šumskim površinama šume Ugljara (naselje Apševci), šumskim površinama šuma Dubovica i Jasinje (naselje Podgrađe), šumskim površinama šume Narača (naselje Stari Jankovci i Donje Novo Selo), šumskim površinama šuma Topolovac, Somovac i Neprečava (naselje Lipovac).

Šumarija Otok gospodari gospodarskim jedinicama Otočke šume (069) i Slavir (070). Gospodarska jedinica Otočke šume obuhvaća površinu dijela naselja Donje Novo Selo i Stari Jankovci. Gospodarska jedinica Slavir obuhvaća površinu dijela naselja Donje Novo Selo i Stari Jankovci. Šumarija Otok gospodari šumskim površinama šume Južna Gradina, Spačva, Istočna Gradina i Pijavičnik ( naselja Donje Novo Selo) te Tikar (naselje Donje Novo Selo i Stari Jankovci).

Šumarija Vinkovci gospodari gospodarskom jedinicom Dionica (064). Gospodarska jedinica Dionica obuhvaća površinu cjelokupnog područja naselja Đeletovci te dijela naselja Stari Jankovci i Vinkovački Banovci. Šumarija Vinkovci gospodari šumskim površinama šume Bradarica (naselje Đeletovci). 

Šumarija Vukovar gospodari gospodarskom jedinicom Jelaš (082). Gospodarska jedinica Jelaš obuhvaća površinu naselja Vinkovački Banovci i Stari Jankovci te cjelokupnog područja naselja Banovci.

U Šumariji je do sada izrađeno 136 ha gospodarskih prosjeka, 93 ha protupožarnih prosjeka te 51 km šumskih cesta.

1.19. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina koji su nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima
Na području općine Stari Jankovci nema naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina do kojih bi vatrogasni pristup bio onemogućen.
1.20. Pregled naselja, kvartova, ulica i značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara

U odnosu na raspoložive količine i izvorišta vodena području općine Stari Jankovci u ovom trenutku ima dovoljnih količina vode za potrebe gašenja požara, koristi se javna vodoopskrbna mreža i bunari.
1.21. Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gašenju požara

Telekomunikacije na području općine Stari Jankovci su uređene Zakonom o telekomunikacijama, Pravilnikom o telekomunikacijama u nepokretnoj mreži i Pravilnikom o javnim telekomunikacijama u pokretnoj mreži. 

Mjesne telefonske centrale nalaze se u Starim Jankovcima, Slakovcima i Oroliku. Viši komutacijski čvor kojem pripada područje Općine smješten je u Vinkovcima (EWSD). Telekomunikacijska mreža pokriva sva naselja Općine.

Svjetlovodni i klasični kabel izgranen je dijelom uz koridor državne ceste D 46 iz smjera Vinkovaca do Orolika. Iz osnovnih pružnih pravaca mreža se dalje grana podzemno, a na kraju zračnom mrežom do krajnjih korisnika.

U Starim Jankovcima i u Slakovcima se nalazi bazna radijska stanica za telekomunikacije u pokretnoj mreži.
Pristupno područje obuhvaća pristupnu centralu s njenom pristupnom mrežom, pripadne udaljene pretplatničke stupnjeve (RSS) i udaljene pretplatničke multipleksere (RSM) s njihovim pristupnim mrežama. U svakom pristupnom području smještena je pripadajuća pristupna centrala na koju su korisnici priključeni izravno, posredovanjem UPS-a ili UPM-a, a na području općine Stari Jankovci preko mjesnih centrala (LC). 
U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanja kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija. 

Područje općine Stari Jankovci nalazi se u posebnom režimu ograničenja korištenja prostora temeljem odredbi Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata
 te je za postav odašiljačkih uređaja potrebno ishoditi posebne uvjete gradnje Ministarstva obrane Republike Hrvatske. 
1.1. Pregled  broja požara i vrste građevina na kojima su nastajali požari u zadnjih 10 godina
U zadnjih deset godina na području općine dogodilo se 66 požara. Od ukupnog broja požara, najveći broj je onih otvorenog prostora, puno je manje požara na građevinama dok je broj požara na prometnim sredstvima jako malen. 

Požari na otvorenom prostoru odnose  se uglavnom na požare izazvane nekontroliranim ili nedovoljno kontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Požari otvorenog prostora su u pravilu s malom materijalnom štetom.

Od požara na građevinama prevladavaju požari poljoprivrednim gospodarskim objektima (sjenicima), a kao uzroci javljaju se neispravne električne instalacije i nenamjerne ljudske radnje.Na građevinama stambene namjene evidentiran je i manji broj požara dimnjaka što se pripisuje neredovitom čišćenju.
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Grafički prikaz 2: Broj požara u zadnjih deset godina

2. PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA 1. I 2. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA


Na području općine Stari Jankovci nema pravnih osona razvrstanih u 1. i 2. kategoriju ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije pa tako nemaju ni obvezu izraditi procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

3. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA

3.1. Makro podjela na požarne sektore i zone, gustoća izgrađenosti i fizička struktura građevina


Obzirom na smještaj većih naseljenih mjesta te činjenicu da u sjedištu DVD-a Stari Jankovci ne postoji stalno vatrogasno dežurstvo, područje općine Stari Jankovci može se svesti na jedan požarni sektor. Na području općine nema značajnijih prirodnih prepreka koje bi isto dijelile na požarne sektore, tako da se cijelo područje može smatrati jednim požarnim sektorom.

3.2. Gustoća izgrađenosti i fizička struktura građevina


Na području općine prevladavaju slobodno stojeće građevine individualne stambene izgradnje uglavnom s jednom stambenom jedinicom. Stambene građevine pretežito su izgrađene od cigle s pokrovom od crijepa što povoljno utječe na ograničeno širenje požara s jednog stambenog objekta na drugi tome pridonose i relativno široka dvorišta koja razdvajaju stambene objekte i onemogućavaju preskok požara.

3.3. Etažnost građevina i pristupnost prometnica glede akcije  evakuacije i gašenja
Na području općine prevladavaju prizemne i jednokatne građevine. Do objekata individualne stambene namjene pristup do građevina omogućen je javnim prometnicama. Po tipologiji izgradnje u naseljima prevladavaju građevine obiteljskog stanovanja s gospodarskim građevinama po dubini građevne čestice, koje su veće dubine kod naselja u nizinskom dijelu.
Do značajnijih građevina kao što su  škole i sportska dvorana, ambulanta, neka veća poljoprivredna gospodarstva i dr. pristup vatrogasnoj tehnici omogućen je javnim prometnicama i asfaltiranim površina oko građevina, kao problem možemo istaći brdski dio, koji u zimskom periodu radi neredovitog čišćenja prometnica može otežati pristup vatrogasne tehnike. Na području općine Stari Jankovci nema visokih građevina. 

3.4. Starost građevina i potencijalnim opasnostima za izazivanje požara

Na području općine gospodarske građevine, koje su ugroženije od požara od stambenih su prosječne starosti oko 10 godina. Posebnu opasnost na tim građevinama predstavljaju električne instalacije koje su često izvedene nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite. Što lakše dovodi do oštećena izolacije te nenamjerne transformacije električne energije u toplinsku uslijed pojave kratkog spoja.  Sve gospodarske građevine, kao i stambene nemaju izvedenu gromobransku instalaciju, te će svaki udar groma u građevinu može izazvati požar.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do širenja požara na krovnu konstrukciju.

Općina Stari Jankovci kao jedinica lokalne samouprave dodijelila je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova. 
3.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugrožavanju građevina izvan industrijskih zona
Na području Općine Stari Jankovci nema objekata razvrstanih u I ili II kategoriju požarne ugroženosti i nema izgrađenih industrijskih zona.
3.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevina istih namjena na određenim područjima

Budući da na području općina ima samo nekoliko poslovnih subjekata, u istima nisu provedene neke posebne mjere zaštite od požara. Važnije gospodarske građevine smještene su na taj način da su međusobno udaljene, tako da je do ovih građevina osiguran nesmetan pristup vatrogasnih vozila i tehnike. Nema direktnog međusobnog ugrožavanja ovih građevina.

3.7. Izvorišta vode i hidrantska instalacija za gašenje požara
Vodoopskrbni sustav je nakon popravaka bunara, crpilišta i saniranja mreže doveden u funkciju. 
Naselja u općini Stari Jankovci imaju provedenu hidrantsku mrežu sa lokalnim vodocrpilištima koja imaju slijedeće karakteristike:

Naselja St. Jankovci i Novi Jankovci opskrbljuju se vodom iz vodocrpilišta u Starim Jankovcima, u ulici Dr. F. Tuđmana kbr. 104. Prema podacima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., koji održavaju ovaj sustav, bunar ovog vodocrpilišta ima izdašnost od 18 litara u sekundi, a instalirani kapaciteti pumpi su 12 litara u sekundi. Za ova dva naselja provedena je hidrantska mreža u dužini od 9695 m za St. Jankovce + 5915 m za Nove Jankovce.

Srijemske Laze i Slakovci imaju također jedan vodoopskrbni sustav sa jednim bunarom izdašnosti 16 litara u sekundi i hidrantskom mrežom istih kapaciteta kao i prethodna mreža.

Mreža za oba naselja je postavljena u dužini od 9120 m sa postavljenim podzemnim vatrogasnim hidrantima. Vodocrpilište je u Slakovcima iz Vatrogasnog doma na lokaciji „BARA“ u Gundulićevoj ulici 68/70.

Naselje Orolik ima bunar izdašnosti 7 litara u sekundi sa pumom od 5 litara u sekundi te postavljenom hidrantskom mrežom u dužini od 6 600 m.

Naselje Stari Jankovci ima postavljene u hidrantskoj mreži vanjske podzemne hidrante (VPH) sa slijedećim karakteristikama:

	RED BR
	ULICA I KUĆNI BROJ LOKACIJE VPH
	UTVRĐENO PREGLEDOM
	KOLIČINA VODE DOBIVENA ISPITIVANJEM

	1
	Vinkovačka 1 F
	Nije u funkciji, zatrpan nema oznaku i nema poklopac na šahtu
	-

	2
	Vinkovačka 11
	Nije postavljena oznaka, ispravan vizualno
	-

	3
	Vinkovačka 25
	Nije bilo moguće ustanoviti lokaciju gdje je smješten
	-

	4
	Nikole Tesle 7
	Nije postavljena oznaka, ispravan vizualno
	Ps-3,6 bara u 9,50 sati   Pr(ø16mm)2,6 bara-4,53 l/s    Pr(ø16,18mm)1,2 bara-6,98 l/sek

	5
	Nikole Tesle 25
	Ima postavljenu oznaku, ispravan vizualno
	-

	6
	Braće Radića 9
	Nije označen, ispravan vizualno
	-

	7
	Braće Radića 18
	Ima oznaku, isparavan vizualno
	-

	8
	Braće Radića 30
	Nema oznaku, ispravan vizualno
	-

	9
	Braće Radića 41
	Nema postavljenu oznaku, ušica na poklopcu je pokidana, do kraja ulice nisu pronađeni podzemni hidranti
	-

	10
	Kneza Branimira 7B
	Ima oznaku, prekriven je slojem asfalta
	-

	11
	Matije Gupca 3
	Ima oznaku, šaht je zatrpan i ne može se pronaći
	-

	12
	Matije Gupca 29
	Nema oznaku i ne može se pronaći
	-

	13
	Matije Gupca 40
	Nema oznaku i nije ispravan
	-

	14
	Vladimira Nazora 38
	Ima oznaku, hidrant je zatrpan i ne može se pronaći
	-

	15
	Vladimira Nazora 60
	Nema oznaku, ispravan vizualno
	-

	16
	Dr. F. Tuđmana 8
	Nema oznaku, ispravan i ispitan
	Ps-19 bara u 11,30 sati    Pr (ø 16mm)1,7 bara-3,67 l/sek, Pr (ø 16,18mm)1,4 bara-7,54 l/sek

	17
	Dr. F. Tuđmana 30
	Ima oznaku, zatrpan ciglom i građ. materijalom
	-

	18
	Dr. F. Tuđmana 56
	Ima oznaku, vizualno je u redu
	-

	19
	Dr. F. Tuđmana 61 (Vatrogasni dom)
	Ima oznaku, vizualno je u redu
	-

	20
	Dr. F. Tuđmana 79
	Nema postavljenu oznaku, vizualno ispravan
	-

	21
	Dr. F. Tuđmana 103
	Ima oznaku, vizualno ispravan
	-

	22
	J. J. Strossmayera 13
	Ima oznaku, zatrpan je, ne može se pronaći
	-

	23
	Cvjetna ulica 11
	Nema oznaku, vizualno isparavan
	-


U Novim Jankovcima izvršenim pregledom utvrđeno je slijedeće:

Na lokaciji Kolodvorska 70 D-Željeznička stanica, nalazi se pričuvna količina vode u bunaru dubine 11m i 5m promjena, prilikom pregleda bunar je cijelom dubinom bio pun vode, tj. ukupne pričuve vode su cca 170 m3, a s druge strane željezničke pruge nalazi se još jedan takav isti bunar, što predstavlja značajan izvor voda za gašenje požara.

	RED BR
	ULICA I KUĆNI BROJ LOKACIJA VPH
	UTVRĐENO PREGLEDOM
	KOLIČINA VODE DOBIVENA ISPITIVANJEM

	1
	Kolodvorska 91
	Ima postavljeno oznaku ali se ne može pronaći hidrant
	-

	2
	Kolodvorska 83
	Ima postavljenu oznaku, vizualno je isparan
	-

	3
	Kolodvorska 75 A
	Ima oznaku, vizualno ispravan, potrebno ga je očistiti
	-

	4
	Kolodvorska 65
	Nema oznaku, vizualno isparavan
	-

	5
	Kolodvorska 68
	Ima oznaku, vizualno isparavan
	-

	6
	Kolodvorska 56
	Ima oznaku, vizualno isparavan, potrebno ga je očistiti
	-

	7
	Lokacija nogometnog igrališta
	Ne može se pronaći i nema postavljene oznake
	-

	8
	Kolodvorska 1
	Nije označen, vizualno ispravan
	-

	9
	Školska 7
	Ima oznaku, potrebno ga je očistiti, neispravan
	-

	10
	Školska 28
	Nema oznaku, nije isparavan
	-

	11
	Školska 52
	Nema oznaku, nije isparavan
	-

	12
	Školska 58
	Nema oznaku, ispravan vizualno
	Ps-4,0 bara, mjerenje u 13,30 sati, Pr(ø16mm)1,2 bara-3,08 l/sek

	13
	Varadinska 7
	Nema oznaku, ne može se pronaći
	-

	14
	Varadinska 31
	Ima oznaku, vizualno ispravan
	-

	15
	Varadinska 47
	Nema oznaku, potrebno ga je očistiti, zatrpan je
	-

	16
	Vidorska 10
	Ne može ga se pronaći
	-


3.8. Izvedena distributivna mreža energenata
PREGLED DISTRIBUTIVNE PLINSKE MREŽE 

U općini Stari Jankovci plinifikacija je provedena u svih 5 naselja. Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci, Ohridska 17, kao distributer vrši nadzor i kontrolu  postojeće plinske instalacije. Također je predočena i  projektna dokumentacija za cjelokupnu plinsku mrežu na području Županije Vukovarsko-srijemske.

Plinara Istočne Slavonije raspolaže sa slijedećim podacima za Općinu St. Jankovci:

	Promjer PHD plinskog cjevovoda
	Dužina cjevovoda u metrima

	Ø 63 mm
	29 600

	Ø 90 mm
	6 100

	Ø 110 mm
	9 900

	Ø 160 mm
	4 680

	Ø 225 mm
	48

	Σ
	50 328


PREGLED ELEKTROELERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE:

Na području općine Stari Jankovci nalazi se postavljeno 31 trafostanica za prihvat el. energije s distributivnog dalekovoda i distribuciju do potrošača različite izvedbe i na lokacijama koje su prikazane u grafičkom prilogu i ovom tablicom:

	RED. BROJ
	TRAFOSTANICE 10/0,4 KV
	LOKACIJA TRAFOSTANICE

	1
	PTTS-TS 1
	CIGLANA
	STARI  JANKOVCI

	2
	PTTS-TS 2
	SELO
	

	3
	PTTS-TS 3
	ZADRUGA
	

	4
	ŽSTS-TS 4
	BALKAN
	

	5
	ŽSTS-TS 5
	ŠKOLA
	

	6
	ŽSTS-TS 6
	KOLODVORSKA
	

	7
	ŽSTS-TS 7
	M. GUPCA
	

	8
	KTS-TS 8
	V. NAZORA
	

	9
	PTTS-TS 1A
	CIGLANA
	

	10
	KTS-TS 2A
	SILOS
	

	11
	PTTS-TS 1
	CENTAR
	NOVI JANKOVCI

	12
	ŽSTS-TS 2
	KOLODVORSKA
	

	13
	ŽSTS-TS 3
	VINKOVAČKA
	

	14
	KTS-TS 4
	VIDORSKA
	

	15
	ŽSTS-TS 5
	ŽELJEZ. STANICA
	

	16
	ŽSTS-TS 1
	D. KOVAČEVIĆA
	SRIJ. LAAZE

	17
	ŽSTS-TS 2
	B. NUŠIĆAB. RADIČEVIĆA
	

	18
	ŽSTS-TS 3
	B. RADIČEVIĆA
	

	19
	ŽSTS-TS 4
	
	

	20
	ŽSTS-TS3
	I. GUNDULIĆA
	SLAKOVCI

	21
	ŽSTS-TS 4
	P. PRERADOVIĆA
	

	22
	ŽSTS-TS 5
	J. KOZARCA
	

	23
	SBTS-TS 6
	BRAĆE RADIĆA
	

	24
	ŽSTS-TS 7
	JOŠINE
	

	25
	KTS-TS 1
	CENTAR
	

	26
	KTS-TS 2
	ŠKOLA
	

	27
	PTTS-TS 1
	Z. J. JOVANOVIĆA
	OROLOK

	28
	ŽSTS-TS 2
	I. L. RIBARA
	

	29
	ŽSTS-TS 3
	Z. J. JOVANOVIĆA
	

	30
	ŽSTS-TS 4
	B. RADIĆEVIĆA
	

	31
	ŽSTS-TS 5
	S. PRIBIČEVIĆA
	


3.9. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim  površinama
Obzirom da se radi o šumskim površinama koje su ispresijecane mnogim putovima koji služe kao prosjeke, kao i činjenici da se radi o šumama male opasnosti za nastanak i širenje požara, može se zaključiti da e stanje po pitanju šumskih prosjeka zadovoljavajuće. Jedini zadatak u budućnosti bi bio uredno održavanje postojećih prosjeka i putova.

U svezi poljoprivrednih površina može se reći da prevladavaju manje parcele sa raznim kulturama. Na području općine ne postoje veća  poljoprivredna dobra i nema  velikih parcela pod jednom kulturom. U takvim okolnostima može se očekivati požar u pravilu na jednoj  do dvije susjedne parcele ( npr. ako su obje zasijane pšenicom i sl.), te se iz tog razloga može zaključiti da nije potrebno provoditi dodatne mjere zaštite od požara.
3.10. Uzroci nastajanja i širenja požara, na već evidentiranim požarima tijekom zadnjih 10 godina, broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba
Uzroci požara evidentiranih u periodu od siječnja 2001 g. do prosinca 2011g. na području Općine Stari Jankovci su različite prirode. U većini slučajeva uzrok požara je ljudska nepažnja i nehat.

Požari nastali na otvorenom prostoru uzrokovani su uglavnom paljenjem korova i suhe trave pri čemu su se proširili na poljoprivredna zemljišta i šumsko područje.
Uzroci požara na stambenim objektima i gospodarskim zgradama su neispravne električne instalacije i dimnjaci .
Uzroci požara na gospodarskim objektima su najčešće poremećaji u tehnološkom procesu proizvodnje i neispravne energetske instalacije.

Uzrok požara nastalih na prijevoznim sredstvima je tehnička neispravnost vozila i kao posljedica prometnih nesreća.

Najveći broj požara je nastao na otvorenom prostoru i to u ljetnom periodu lipanj-rujan kao posljedica nepažnje pri spaljivanju korova ili otpada.

Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati nastanak požara, a vezani su na direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i  ukupan broj požara na području grada mogao smanjiti boljom edukacijom građana i većom pažnjom svakog pojedinca.

4. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU MJERU

4.1. Vatrogasna društva i postrojbe
Na području općine djeluje tri dobrovoljna vatrogasna društava :

· DVD Stari Jankovci je središnja postrojba sa područjem odgovornosti za cijelu Općinu Stari Jankovci.
Tablica 10:Pregled područje djelovanja DVD-a po naseljma
	DVD Stari Jankovci
	Stari Jankovci, Srijemske Laze, Novi Jankovci, Slakovci, Orolik 

	DVD Slakovci                                 
	Slakovci, Orolik

	DVD Novi Jankovci
	Novi Jankovci


Sva društva imaju formiranu vatrogasnu postrojbu i trebaju biti opremljena sukladno odredbama  članaka 37. i 38. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). U DVD-u Stari Jankovci vatrogasna služba je organizirana na način  da postrojbu čini dvadeset dobrovoljnih vatrogasaca. Zapovjednik  DVD-a Stari jankovci udovoljava odredbama Zakona o vatrogastvu glede stručne spreme i vatrogasnog zvanja.

4.2. Određivanje potrebnog broja vatrogasaca za učinkovito gašenje požara

Određivanje broja vatrogasaca potrebnih za gašenje požara može se provesti i odrediti na nekoliko načina, a temelji se na taktici gašenja požara i važećim hrvatskim propisima i pravilima tehničke struke, te analizom statističkih pokazatelja broja događaja razvrstanih po vrsti događaja za razdoblje od proteklih 10 godina.
4.3. Izračun elemenata za gašenje požara
4.3.1. Općenito

Kod izračuna potrebnog broja vatrogasaca koristit će se austrijska procjenska metoda TRVB 100.

Za gašenje požara prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara, u ovom požarnom području hidrantska mreža trebala bi osigurati količinu vode od 10 l/s bez obzira na stupanj otpornosti objekata na požar.

U ovome požarnome području mogu se očekivati požari na građevinskim objektima (stambenim, gospodarskim), požari otvorenog prostora i požari prometnih sredstava.

U ovom požarnom području, nalaze se građevine za individualno stanovanje, tipa P pretežno, P+1 i P+2 u manjem obimu. Ovakve građevine s izgrađenim krovištem od drvenih greda,te montažne među etažne konstrukcije od betona sa žbukom , ove građevine mogu se svrstati u tip građevine 11 prema TRVB-100, koja ima imobilno specifično požarno opterećenje od 100 MJ/m2. Ove građevine služe mobilno požarno opterećenje 300 MJ/m2 i nalaze se u naseljima koja su porušena u domovinskom ratu i nakon rata obnovljena.
Ukupno specifično požarno opterećenje iznosi 400 MJ/m2. 

U naseljima koja nisu porušena u domovinskom ratu nalaze se pretežito građevine s izgrađenim krovištem od drvenih greda, dasaka i letava povećavaju imobilno specifično požarno opterećenje. Zbog drvene među etažne konstrukcije, ove građevine mogu se svrstati u tip građevine 12 prema TRVB-100, koja ima imobilno specifično požarno opterećenje od 1100 MJ/m2. Ove građevine služe mobilno požarno opterećenje 300 MJ/m2.

Ukupno specifično požarno opterećenje iznosi 1.400 MJ/m2.

Vanjska naselja koja ulaze u požarno područje, su pretežno seoskog tipa koje karakteriziraju građevine niske stambene gradnje za individualno stanovanje, tip P, P+1 ili P+2 s gospodarskim objektima koji su zidane konstrukcije (cigla i beton, obostrano ožbukani) i s drvenom krovnom konstrukcijom ili su cijeli od drvene konstrukcije. Građevine su međusobno odvojene dvorištem, tako da ne prijeti opasnost prenošenja požara sa jedne na drugu građevinu.

Građevinska konstrukcija novijih građevina je od ne gorivog materijala sa međukatnom konstrukcijom od također ne gorivog materijala, dok je krovna konstrukcija od gorivog materijala (grede, letve) za koju je imobilno požarno opterećenje 300 MJ/m2.

Starije stambene građevine za individualno stanovanje građene su sa vanjskim zidovima od ne gorivog materijala sa međukatnom ili tavanskom konstrukcijom od gorivog materijala, te krovištem izgrađenim od gorivog materijala. Ovakav tip građevine prema procjenskoj metodi TRVB 100, ima imobilno požarno opterećenje od 1.100 MJ/m2, što predstavlja srednje požarno opterećenje građevine. Glede namjene ovih građevina iste se razvrstavaju u stambene građevine te po osnovi namjene mobilno požarno opterećenje iznosi 300 MJ/m2. Dakle – ukupno specifično požarno opterećenje ovih građevina iznosi 1.400 MJ/m2, od čega se većina požarnog opterećenja odnosi na krovište i međukatnu konstrukciju (tavanska konstrukcija), a zgrada se razvrstava u srednje požarno opterećenje građevine.

Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru (vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti normiranom požaru očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena, te spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja.

U gradnji na području općine prisutne su konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te načinu njihove izvedbe (ugradnje). Vatrootpornost korištenih tipova konstrukcija kreće se u rasponu od oko 0 do 6 sati, npr:

U užem području naselja  Stari Jankovci nalaze se stambene građevine tipa P, P+1 i P+2 kojima je krovište građeno sa klasičnim građevnim materijalom (jelove građe sa jelovim letvama), a isto tako stropovi i međukatne konstrukcije (jelove grede na kojima su s gornje i donje strane pričvršćene jelove daske s građevinskom trstikom kao podlogom za žbukanje). Prema metodi procjene TVRB 100, ova građevina odgovara tipu građevine 12, te ima imobilno specifično požarno opterećenje 1.100 MJ/m2.

U nekima od ovakvih građevina obavljaju se uredski poslovi, te se ove građevine u pogledu namjene mogu razvrstati u poslovne zgrade te im po toj osnovi mobilno specifično požarno opterećenje iznosi 700 MJ/m2.

Dakle – za naj nepovoljnij  slučaj požara na ovakvoj zgradi imamo specifično požarno opterećenje građevine od 1800 MJ/m2, od čega se većina požarnog opterećenja odnosi na krovište i potkrovlje, pa se ove građevine mogu svrstati u građevine sa srednjim požarnim opterećenjem.

U građevinama koje su namijenjene za stanovanje, mobilno specifično opterećenje iznosi 300 MJ/m2, te ukupno požarno opterećenje iznosi 1.400 MJ/m2.

U gradnji na području prisutne su konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te načinu njihove izvedbe (ugradnje). Vatrootpornost korištenih tipova konstrukcija kreće se u rasponu od oko 0 do 6 sati, npr:

0 sati     - obični prozori, nezaštićene čelične konstrukcije

1 sat     - zid od opeke, debljine 12 cm
Zid od betona agregat od šljunka debljine  10 cm
2 sata    - zid od opeke, obostrano ožbukan debljine 12 cm 

               zid od betona agregat od šljunka debljine 12 cm

4 sata    - zid od betona agregat od šljunka debljine 18 cm

6 sati     - zid od opeke debljine 25 cm

zid od betona agregat od šljunka debljine 25 cm

Kako ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, ugrubo se može reći da građevinski objekti na području Općine Stari Jankovci odgovaraju slijedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:

	VRSTA GRAĐEVINE
	STUPANJ PTPORNOSTI PREMA POŽARU

	Obiteljske kuće
	mali – srednji

	Dvorišni gospodarski objekti
	Bez otpornosti – mali

	Javni objekti
	mali – srednji – veliki

	Privredni, industrijski objekti
	bez otpornosti mali-srednji-veliki


U cilju sprječavanja širenja požara, potrebno je voditi računa da se u fizičkoj strukturi građevina, ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima, koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti prema požaru, da se vodoravno i okomito širenje požara sprječava ugradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake i sl.), te izvođenjem požarnih sektora (protupožarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a otvori na fasadama manjih površina ili površina odgovarajuće otpornosti na požar, itd.
Da bi  građevina kao cjelina odgovarala određenom stupnju otpornosti prema požaru, pojedine konstrukcije unutar, odnosno na granici požarnog sektora (požarni sektor-prostorna jedinica dijela građevine ili čitave građevine koja se samostalno tretira s obzirom na tehničke i organizacijske mjere zaštite od požara) moraju udovoljiti slijedećim vrijednostima:

	Vrstagrađevinske konstrukcije
	Položaj
	Stupanjotpornosti prema požaru (minuta)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	bez

otporn.
	mala

otporn.
	srednja

otporn.
	Veća otporn.
	velika

otporn.

	nosivizidovi

nosivistupovi

nosivegrede
	
	-
	30
	60
	120
	180

	međukatne konstrukcije
	
	-
	15
	30
	60
	120

	Krovni pokrivač
	
	-
	15
	30
	45
	60

	nenosivi

pregradni  i

fasadni zidovi
	
	-
	15
	15
	15
	30

	konstrukcija

evakuacijskog

puta
	
	15
	30
	60
	120
	180

	zidovi
	
	60
	60
	90
	120
	180

	međuetažne konstrukcije
	
	30
	30
	60
	90
	120

	otvori
	
	30
	30
	60
	60
	90


Najmanje količine vode koje se za gašenje požara moraju osigurati hidrantskom mrežom, određuje se temeljem broja stanovnika i broja istovremeno očekivanih požara unutar naselja, prema slijedećoj tablici:

	Brojstanovnika
	Računski broj

Istovremenihpožara
	Najmanja količina vode u  l/s  po jednom požaru(bez obzira na otpornost objekata prema požaru)

	do 5000
	1
	10

	6000 do 10000
	1
	15

	11000 do 25000
	2
	20

	26000 do 50000
	2
	25

	51000 do 100000
	2
	35

	101000 do 200000
	3
	40

	201000 do 300000
	3
	45

	301000 do 400000
	3
	50

	401000 do 500000
	3
	55

	501000 do 600000
	3
	60

	601000 do 700000
	3
	65

	701000 do 800000
	3
	70

	801000 do 1000000
	3
	80

	1001000 do 2000000 
	4
	90


U ovom požarnom području, može se očekivati požar klase A (krute gorive tvari) u stambenim građevinama i na otvorenom, a rjeđe i klase B (zapaljive tekućine). U stambenim i poslovnim objektima na području općine u pravilu se nalaze goruće tvari kao što je PVC, papir, drvo, tkanina i njima slični materijali, a rjeđe se nalaze zapaljive tekućine kao što je nafta (samo u polj. gospodarstvima za pogon poljoprivrednih strojeva u naseljima ) ili u skladištima naftnih derivata te u manjoj mjeri u drugim skladištima kao maziva u pogonima.

Na požarima otvorenog prostora može se očekivati požar gorive tvari kao što je drvo, suho lišće i suha trava, dakle – mogu se očekivati požari klase A.

Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima stambenih građevina, skladišta i na otvorenom prostoru Općine Stari Jankovci :

PVC – izolacija:

Mješavina polivinil – klorida, omekšivača, stabilizatora i drugih sastojaka kao što su pigmenti, punila, podmazivači i sl. Na višim temperaturama postaje meka dok na nižim tvrda.

Tablica 11: Pregled karakteristika PVC - izolacija
	Kalorična vrijednost
	13,6 - 46 (21 prosjek) MJ/kg

	Izolacijski otpor
	109 - 1012 Ωm

	Dielektrična čvrstoča

	60 – 70 kV/mm

	Toplinska postojanost 

	do 90ºC

	Brzina izgaranja 

	0,87 kg/m2 min

	Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru
	11,66 – 40 MJ/m2 min

	Klasa požara prema HRN Z.C0.003 

	A

	Kategorija opasnosti
	Fx III C Fu

	Prilikom gorenja oslobađa se gusti dim i otrovni plinovi.
	

	Sredstvo za gašenje
	raspršena voda

	Sredstva za gašenje pod naponom:

	Prah; CO2; halon


Tablica 12: Pregled karakteristika papir
	Temperatura samozapaljenja 

	180 – 250 (C

	Brzina izgaranja
	0,33 kg/m2 min

	Donja kalorična moć 

	16,4 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara

	4,42 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.C0.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC


Tablica 13: Pregled karakteristika drvo
	Temperatura samozapaljenja
	Meko drvo: 310 - 350 (
Tvrdo drvo: 350 – 410 (C

	Brzina izgaranja mekog drva u komadu
	1,11 kg/m2 min

	Brzina izgaranja mekog drva u daskama
	1 - 4 kg/m2 min

	Donja kalorična moć
	16 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	17,76 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005
	Fx IV C

	Klasa požara prema HRN Z.C0.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah abc


Tablica 14: Pregled karakteristika tkanina (pamuk, svila, lan i umjetna vlakna)
	Temperatura samozapaljenja
	500 (C

	Brzina izgaranja
	0,54 kg/m2 min

	Donja kalorična moć
	17 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	9,18 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.C0.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.C0.003 

	A

	Sredstvo za gašenje

	voda, prah abc


Osnovne karakteristike gorivih tvari koje se očekuju u požarima prometnih sredstava na području ove jedinice lokalne samouprave:

Tablica 15: Pregled karakteristika benzin

	Vrsta opasne tvari 

	zapaljiva tekućina

	Temperatura plamišta

	21 do –18 °C

	Temperatura samoupale
	370 – 456 °C

	Temperatura plamena


	1200 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,8 – 7,4 vol%

	Kalorična vrijednost

	42 MJ/kG   

	Brzina izgaranja 

	20 – 30 cm/h

	Klasa požara
	B

	Sredstvo za gašenje 

	pjena, prah


Tablica 16: Pregled karakteristika Diesel gorivo

	Vrsta opasne tvari 

	zapaljiva tekućina

	Temperatura plamišta

	55 °C

	Temperatura samoupale
	220 °C

	Temperatura plamena


	1000 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,6 – 6,5 vol%

	Kalorična vrijednost

	42 MJ/Kg

	Brzina izgaranja 

	10 – 14 cm/h

	Klasa požara
	B

	Sredstvo za gašenje 

	pjena, prah


4.3.2. Proračun potrebnog broja vatrogasaca za čvrste objekte – zgrada P + 1 u mjestu Orolik uz slijedeće ulazne parametre:

Ulazni parametri:

1. Zapaljiva tvar je drvena masa koja se nalazi u stambenom objektu (prozori i vrata) te krovnoj i stropnoj konstrukciji kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, čiji su sastavni dijelovi drvo, plastika i platno.

2. Prostor koji gori je prvi kat zajedno sa stropom objekta veličine 20 x 10 metara, odnosno površine A=200 m2.

3. Kao sredstvo za gašenje požara upotrijebiti će se voda

4. Predviđeni početak gašenja požara od izlaska DVD-a iz kruga, kreće se unutar 15 minuta. Stvarno vrijeme intervencije (tin) čine:

        *vrijeme izlaska postrojbe (oko 6,0 min)

        *vrijeme dolaska postrojbe do građevine

          (udaljenost od 3,3 km uz prosječnu brzinu od 55 km/h, prijeđe za 3,59 min

          zbog kretanja kroz ruralnu sredinu)

         *prilaz vozila i priprema opreme za gašenje (2,25 min)

          tin  iznosi  14,30 min

Ukupno vrijeme od nastanka do početka gašenja (tu), je vrijeme uočavanja (tuo) koje, uz nepovoljan slučaj da nema nikoga u stanu je 3-5 minuta   i

vrijeme intervencije (tin  = 11,84 min)

U konkretnom slučaju tu=tuo + tin iznosi 15,84 minuta

5. Požar se širi linijski, a linija širenja požara iznosi 0,65 m/min , dok brzina izgaranja gorive tvari  iznosi 0,75 kg/m2  min

6. Toplinska vrijednost kod izgaranja gorivih tvari u stanovima je 16 MJ/kg

7. Teoretska specifična toplina požara je 16 MJ/m2 min

8. qvode = 2,2 MJ/kg – latentna moć vode

ulazni parametri u proračun
A     =200m2
tu      =15,84 min

V1    =0,65 m/min

Viz   =0,75 kg/m2  min

q    =16 MJ/kg

u    =30 % 820%)

qvode =2,2 MJ/kg  - latentna moć vode

 površina zahvaćena požarom

r  = t x V1                            (udaljenost od centra požara)

r  = 15,84 x 0,65 =10,296 m (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem

                                       u vremenu dolaska vatrogasaca na požar)

A = r2 x 3,14

A = 10,296 2 x 3,14 =332,863 m2 
A = 332,863 m2
Prema ovom proračunu unutar 15,84-oj min od nastanka požara bila bi zahvaćena cijela površina prvog kata i požar bi se širio drvenim stropom prve etaže, a požar se ne bi počeo širiti na krovište.

Ukupna masa koja će izgorjeti u vremenu 1 minute u 15,84-oj minuti od nastanka požara je:

m = A x Viz

m = 332,863 x 0,75
m = 249,647 kg/min

Količina oslobođene energije u jedinici vremena kod gorenja u 15,84-oj minuti je:

Q = m x q

Q = 249,647 x 16 = 3.994,36 MJ/  u  15,84-oj minuti

Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara stambenog prostora individualne zgrade u stambenom prostoru u naseljenom mjestu Orolik, koristit će za slučaj upotrebe mlaznice sa raspršenom vodom većeg postotka, iskoristivosti vode na požaru kod gašenja ovog tipa požara.

 Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%)  je:

Stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode je:

qrm = qvode  x  u = 2,2 MJ/kg  x  0,3 (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg

Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se ugasio je:

V1 vode  = Q/qrm  =3.994,36MJ/u /0,66 (0,44) (MJ/kg) =6.052,07 (9.078,89) l
Ako se požar gasi s tri mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 10,08 (15,13) min od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska na požar u roku 15,84 min od nastanka požara.

Ukupno vrijeme trajanja požara (vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 10,08 (15,13) min i vrijeme otkrivanja i trajanja intervencije od 15,84 min iznosi 25,92 (30,97) min.

Ako se ovaj požar ne gasi (uz specifično požarno opterećenje od 1.400 MJ/m2), isti bi trajao oko 70,09 min, u tom roku bi izgorjela sva goriva tvar  na prvom katu: strop i veći dio potkrovlja.

Predviđenim načinom gašenja ovog požara spasilo bi se oko 63,01 % gorive tvari u ovoj  zgradi, te se požar ne bi proširio na krovište ove zgrade.

Iz navedenog zaključuje se da bi ovakva intervencija bila uspješna, a još bi veći uspjeh bio ako bi se ovaj požar gasio s četiri navale.

Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju za opisani slučaj gašenja požara krutih tvari pri korištenju raspršenog mlaza vode

Broj vatrogasaca određuje se na temelju broja uređaja kojima se gasi požar i potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje. U konkretnom slučaju gasimo sa 3 mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti sa 20-30%, a svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovoga požara treba 6 vatrogasaca kojima se dodaju 2 vozača vatrogasnog vozila koji moraju upravljati sa radom motora priliko gašenja i ne mogu napustiti vozilo.

Dakle, za gašenje požara klase A na prvom katu stambene građevine u naseljenom mjestu Orolik potrebno je ukupno osam vatrogasaca.

Za gašenje ovoga požara DVD-u Slakovci treba na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:
-  navalno vozilo FAP S-13,  9.000 litara vode, kapacitet pumpe 16/8 i 3 komada univerzalne mlaznice

· kombi vozilo Ford Transit  sa 8 sjedala za prijevoz vatrogasaca
Za ovaj slučaj požara DVD Slakovci, trebaju uputiti ukupno osam vatrogasaca (2 vozača, 6 vatrogasaca).

4.3.3. Proračun potrebnog broja vatrogasaca  za čvrste objekte – uredski prostor P + 1 u mjestu Stari Jankovci
Ulazni parametri:

1. Požar uredskog prostora na prvom katu u PS - 1 površine 350 m2 u kojem se nalazi uredski namještaj i uredski materijal (drvo, papir)-(klasapožara A)

2. Za ovaj slučaj izradit će se proračun gašenja požara da bi se mogao odrediti minimalan broj vatrogasaca koji trebaju intervenirati na požaru, te oprema kojom će se gasiti požar.

3. Proračun opreme i broja vatrogasaca za slučaj požara krutih zapaljivih tvari za poslovnu zgradu (požar uredskog prostora na prvom katu) koji će se napraviti uz slijedeće pretpostavke:

· Zapaljiva tvar je drvena masa (vrata-hrast-puno drvo) kao I mobilno požarno opterećenje te drvena masa (namještaj) i papir (uredski materijal i spisi) kao mobilno požarno opterećenje.

4. Prostor koji gori je uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od sale za sastanke, tri ureda i hodnika (dva ureda su prazna – nisu opremljena).

5. Prostorije su međusobno odvojene vatrootpornim zidom, a vrata su od hrastovog punog drveta, dok su prozori aluminijski kao i na cijelom objektu. Površina koja može gorjeti je 350 m2.
      Kao sredstvo za gašenje upotrijebit će se voda

6. Predviđeni početak gašenja od nastanka požara, kreće se unutar 15 minuta, dok stvarno vrijeme intervencije (tin) iznosi:

· Vrijeme izlaska postrojbe oko 4 minuta
· Vrijeme dolaska postrojbe do mjesta požara (udaljenost 2 km uz prosječnu brzinuod 40km/h je 3 minute
· Prilaz vozila i priprema opreme za gašen je 1 minuta
· Povlačenje pruge na prvi kat 0,25 minuta
ukupno: 8,25 minuta

7. Ukupno vrijeme od nastanka požara do početka gašenja (tu) je vrijeme uočavanja (tuo) uz pretpostavku da nema nikoga u uredu 4 minute (3-5 minuta) i vrijeme intervencije (ti=8,25 minuta), tu=12,25 minuta
8. Požar se širi linijski, a širenje požara u poslovnim prostorima koji je pregrađen vatrootpornim zidovima i vratima od punog drveta je od 0,5 – 0,9 m/minuti (za ovaj slučaj uzet ćemo 0,7 m/minuti, dok brzina izgaranja gorive tvari u uredskom prostoru iznosi 1,0 kg/m2 u minuti
9. Toplinska vrijednost kod izgaranja drvne mase je 
16 MJ/kg;

10. Teoretska specifična toplina požara 


16 MJ/m2 min

11. qvode = 2,2MJ/kg – latentna moć vode.

12. ULAZNI PARAMETRI U PRORAČUN:
· A = 350 m2
· t =  12,25 minuta
· Vi = 0,7 m/min
· Viz= 1,0 kg/m2 min
· q = 16 MJ/kg
· ( = 30% (20%)
· q vode= 2,2 MJ/kg
13. POVRŠINA ZAHVAĆENA POŽAROM:
· V = t x Vi  (udaljenost od centra požara)

· V = 12,25  x 0,7 =8,57 (udaljenost od centra požara koje je nastalo gorenjem vremenu dolaska vatrogasaca na požar)    

· A=r2 x (
· A=8,57 x 3,14 = 230,88 m2
· A= 230,88 m2
14. Unutar 12,25 minute od nastanka požara 65,96%  površine  uredskog prostora na 1 katu bilo bi zahvaćeno požarom:

· m =A x Viz( r = m = 230,88 x 1,0 ( 230,88 kg/min

15. Količina oslobođene energije u jedinici vremena kog gorenja u 12,25-toj minuti je:

· Q = m x q =Q =230,88 x 16=3694,17 MJ u  12,25-toj minuti 
16. Proračun potrebnog broja vatrogasaca koji se moraju uputiti na vatrogasnu intervenciju kod požara uredskog prostora (poslovnog objekta) provest će se za slučaj upotrebe mlaznica sa raspršenom vodom većeg postotka iskoristivosti vode na požaru.

17. Potrebna količina vode koja se nanosi pomoću mlaznice s raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) je:

· stvarna iskoristivost raspršenog mlaza vode

qrm= q vode x  (  =2,2 MJ/kg x 0,3  (0,2) = 0,66 (0,44) MJ/kg

18. Količina vode koja se treba nanijeti u raspršenom mlazu iskoristivosti 30% (20%) na požar da bi se isti ugasio je:

· Vi vode = Q/qrm= 3694,17 (MJ/u 12,25 min) / 0,66 (0,44) MJ/kg

                           = 5 597,24 (8 395,84) litara

19. Ako se požar gasi s tri mlaznice kapaciteta 200 l/min, te raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%) vrijeme gašenja trajalo bi 9,32 (13,99) minuta od trenutka kada se počelo sa gašenjem požara nakon vremena dolaska u roku 12,25 minuta od nastanka požara

20. Ukupno vrijeme trajanja požara sastoji se od:

· vrijeme od nastanka do početka gašenja 12,25 minuta

· vrijeme nanošenja vode raspršenim mlazom od 9,32 (13,99) minuta

     iznosi 21,57 (26,24) minuta

21. Kada se ovaj požar ne bi gasio (uz specifično opterećenje od 1200 MJ/m2 ) isti bi trajao oko 132,64 minute .

22. UKUPNO POŽARNO  OPTEREĆENJE

Puk = A x P ( 350 x 1200 = 420000 MJ

23. VRIJEME  TRAJANJA  POŽARA

t = Puk / Q ( 420000 / 3694,17 = 113,69 min

24. Predviđenim načinom gašenja požara uspjelo bi se spasiti oko 81,03% gorivih tvari u prostoru na 1 katu, te se požar ne bi proširio u drugi požarni sektor  na krovište i prizemlje, može se smatrati da bi ovakva intervencija bila zadovoljavajuća.

25. Određivanje broja vatrogasaca koji trebaju doći na intervenciju za slučaj gašenja  požara uredskog prostora na 1 katu pri korištenju raspršenog mlaza vode
Broj vatrogasaca se određuje na temelju:

· broja uređaja kojima se gasi požar

· potrebnog broja vatrogasaca koji poslužuju te uređaje

26. U konkretnom slučaju, požar gasimo sa dvije mlaznice za raspršenu vodu iskoristivosti 20 – 30 %, svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca. Iz ovog proizlazi da za gašenje ovog požara treba 6 vatrogasca, njima se dodaje 2 vozača vatrogasnih vozila, koji upravljaju sa radom pumpe i ne mogu napustiti vozilo, te jednog voditelja intervencije, koji bi rukovodio cijelom akcijom gašenja požara.

27. Dakle, za gašenje požara u ovom uredskom prostoru potrebno je ukupno 9 vatrogasaca od kojih su 2 vozači
28. Budući da  se radi o požaru na 1 katu i malom broju zaposlenih osoba ne bi bilo potrebe za spašavanje ugroženih osoba jer bi se evakuacija izvršila kroz stubište do dolaska vatrogasaca, a ako bi i bilo potrebe evakuaciju bi  izvršila jedna navalna grupa prije početka gašenja, što bi neznatno produžilo intervenciju gašenja požara.

29. Za gašenje ovog požara DVD Stari Jankovci trebaju na mjesto požara doći sa slijedećim vozilima:

· Malo navalno vozilo Opel Blitz sa 800 l vode
· Autocisterna FAP 2226 sa 7500 l vode
4.3.4. Za otvoreni prostor
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Grafički prikaz 3: Izračun za otvoreni prostor
PRETPOSTAVKA:

Površina požara u trenutku otkrivanja

P=0,10 ha = 1000 m2
Brzina vjetra iznosi

V=20 km/h

V1=2,5 m/min

P= a x b x (

P= površina elipse    a, b ( osi elipse

a/b=1,1 x vn

n=0,464 (konstanta)

a/b=1,1 x 200,464 = 4,41

a=4,41 x b = 4,41 x P/a (
a2=4,41 P/(=1414,45 m2
a=37,47 m

b=a/4,41=8,49 m

opseg elipse:
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Dužina fronte uočenog požara iznosi:

F=170,6/2 = 85,3 m

Širenje požara ovisi o brzini vjetra, za brzinu vjetra od 20 km/h požar se širi brzinom 2,5 m/min.

Povećanje površine požara po dolasku vatrogasne postrojbe 15 minuta nakon otkrivanja.

Pp=85,3 x 2,5 m/min=3187,5 m2=0,3187 ha

Ukupna površina zahvaćena požarom

P1= P + Pp=0,10 + 0,31 = 0,41 ha

P1=a1 x b1 x (


P1= površina elipse

a1/b1=1,1 x vn

a1= osi elipse

a1/p1=1,1 x 200,464 =4,41 

n= 0,464

a1=4,41 x B1=4,41 x P/a1(
a12=4,41 P1/(=5752,28 m

a1=75,88 m

b1=a1/4,41=17,20 m
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Dužina fronte proširenog požara po dolasku vatrogasne postrojbe i početku intervencije iznosi:

F1=O1/2=172,75 m

Potreban broj vatrogasaca na 15 m fronte  1  vatrogasac

n=F1/15=172,75/15=11,51 (12 vatrogasaca

Na osnovu pretpostavke proizlazi da je kod ranog uočavanja i dojave požara, te intervencije u roku 15 minuta potrebno 12 vatrogasaca.

4.4. Organizacijske mjere


Imajući u vidu površinu područja koje pripada Općini Stari Jankovci, razvijenost, stanje i veličinu poljoprivrednih i šumskih površina, veličinu i tip građevina, broj požara, kao i druge podatke iz ove procjene predlaže se Općinskom vijeću Općine Stari Jankovci određivanje DVD-a Stari Jankovci i DVD-a Slakovci za središnja vatrogasna društva koje u svom sastavu moraju imati formiranu vatrogasnu postrojbu od minimalno po 20 pripadnika koji zadovoljavaju sve odredbe propisane člankom 21. i 22. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ).

4.5. Određivanje broja dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi

Na području Općine Stari Jankovci djeluju slijedeća vatrogasna društva :

· DVD Stari Jankovci
· DVD Slakovci
· DVD Novi Jankovci
Sukladno čl. 19 Pravilnika o organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94), te čl. 3 Zakona o vatrogastvu(NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ) vatrogasne postrojbe DVD-a Stari Jankovci  i DVD-a Slakovci planom će biti utvrđene kao središnje postrojbe sa područjem odgovornosti  za naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze (prvu požarnu zonu) - DVD Stari Jankovci, a za naselja Slakovci  i Orolik (drugu požarnu zonu) - DVD Slakovci, a područje djelovanja za cijelu općinu.  
Ostala DVD-a biti će utvrđena planom kao ostala društva bez definiranog broja operativnih vatrogasaca koja imaju područje djelovanja i to :
	DVD Stari Jankovci
	naselja:  Stari Jankovci, Novi Jankovci, Srijemske Laze

	DVD Slakovci
	naselja:  Slakovci, Orolik

	DVD Novi Jankovci
	naselje:  Novi Jankovci


Vatrogasna postrojba DVD-a Stari Jankovci  broji  20 vatrogasaca, DVD-a Slakovci – 20 vatrogasaca koji ispunjavaju uvjete propisane čl. 21 i 22. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10 ).
Sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95), čl.37. vatrogasne postrojbe DVD-a Stari Jankovci i DVD-a Slakovci utvrđene planom kao središnje postrojbe sa područjem odgovornosti trebaju posjedovati minimalno  slijedeća vatrogasna vozila:

· autocisterna

       •   vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom iIi ugrađenom motornom pumpom (u daljnjem tekstu: kombi vozilo) kom. 1
Vozila treba opremiti propisanom opremom u skladu sa čl. 41 navedenog Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
AUTOCISTERNA: 

· lopata pobirača kom. 1) 

· metlanica kom. 1) 

· mlaznica dubinska "koplje" kom. 1 

· mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2 

· mlaznica univerzalna 75 mm kom, 1 

· pijuk - sjekira - kom. 1 

· radiostanica prijenosna kom. 1 

· radiostanica ugradbena kom. 1 

· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2 

· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"kom. 1 

· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1 

· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača), kom. 1 

· uže penjačko kom. 2 

· oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.) 

· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.) 

· vatrogasna armatura i tlačne cijevi-(članak 50.,točka 3.) 

KOMBI VOZILO: 

· cijev tlačna 52mm kom. 6 

· cijev tlačna 75mm kom. 3 

· dizalica 8t kom. 2 

· komplet za pružanje prve pomoći komplet 1 

· ljestva kukača kom. I 

· ljestva prislanjača kom. 1 

· metlanica kom. 2 

· mlaznica univerzalna 52mm kom. 1 

· mlaznica univerzalna 75mm kom. 1 

· pijuk za sijeno kom. 1 

· podvezica za cijev kom. 2 

· prijelaznica 75/52mm kom. 2 

· radiostanica prijenosna kom. 2 

·  razdjelnica trodijelna            kom. 1 

· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2 

· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1 

· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1 

· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1 

· uže čelično za vuču s ušicom kom. 1 

· uže penjačko kom. 2 

· vile za sijeno kom. 1 

· zaštitne rukavice-kožne para 2 

· oprema za dobavu vode izvodovodne mreže (članak 50.,točka 2.) 

· oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50.,točka 6.) 

· razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.) 

· električarski alat (članak 50.,točka 8.) 

· alat (članak 50.,točka I 1.) 

Minimum tehničke opreme i sredstava, koje treba posjedovati dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara u skladištu, čini: 

· čizme gumene-niske pari 5 

· čizme gumene-visoke pari 5 

· cijev tlačna 52 mm kom. 12 

· cijev tlačna 75 mm kom. 12. 

· ljestva kukača kom. I 

· ljestva mornarska kom. l 

· ljestva prislanjača kom. 1 

· međumješalica kom. 1 

· metlanica: kom. 4 

· mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2 

· mlaznica univerzalna 15 mm kom. 1 

· motorna pila kom. 1 

· nosila sklopiva kom. 2 

·  plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom kom. 20 

· podvezica za cijev kom. 4 

· posuda s pjenilom 20litara  kom. 3 

· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom kom. 1 

· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom kom. 1 

· prijelaznica 110/75mm kom: 1 

· prijelaznica 75/52mm kom. 2 

· punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1 

· punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1 

· razdjelnica trodjelna kom. 1 

· ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 2 

· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.. 2 

· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1 

· ručni aprat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4 

· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2 

· uže penjačko kom. 2 

· univerzalni uređaj za vuču i dizanje tereta komplet 1 

· zaštitne rukavice-gumirane pari 5 

· zaštitne rukavice-kožne pari 5 

· alat (članak 50.,točka 11.) 

Vatrogasna postrojba ostalih dobrovo​ljnih vatrogasnih društva, koje planom zaštite od požara Općine Stari Jankovci nisu utvrđena središ​njim društvom, za obav​lja​nje vatrogasne djelatnosti moraju imati najma​nje s​lijedeću opremu i sredstva za rad:

· vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu, 

· komplet za pruža​nje prve medicinske pomoći,

· ​ljestvuprisla​njaču ili sastav​ljaču,

· tri metlanice,

· tri univerzalne mlaznice O 52 mm,

· dvije univerzalne mlaznice O 75 mm,

· pijuk za sijeno,

· ručnu akumulatorsku svjeti​ljku u »S« izvedbi,

· vatrogasni aparat za gaše​nje požara prahom »S-9«,

· vatrogasni aparat za gaše​nje požara ug​ljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

· dva vatrogasna aparata za gaše​nje požara vodom (naprt​njača),

· aparat za gaše​nje požara vodom i zračnom pjenom (bren​tača),

· dva pe​njačka užeta,

· pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

· devet tlačnih cijevi O 52 mm,

· pet tlačnih cijevi O 75 mm,

· dvije prijelaznice 110/75 mm,

· dvije prijelaznice 75/52 mm,

· šest usisnih cijevi O 110 mm,

· dva k​ljuča za cijevi,

· usisnu sitku 110 mm,

· dva užeta za usisne cijevi,

· hidrantski nastavak,

· k​ljuč za nadzemni hidrant,

· k​ljuč za podzemni hidrant,

· trodijelnu razdjelnicu,

· sabirnicu – sakup​ljač 2 × 75/110, 

· ublaživač reakcije mlaza,

· dvije podvezice za cijevi.

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo mora imati prijenosnu motornu vatrogas​nu pumpu.
Sukladno pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31/11.) pripadnici vatrogasne postrojbe prilikom obavljanja određenih vrsta vatrogasnih intervencija trebaju posjedovati slijedeću opremu :
· zaštitna odjeća za vatrogasce,

· zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,

· zaštitna vatrogasna potkapa,

· obuća za vatrogasce,

· zaštitne vatrogasne rukavice,

· zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,

· zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,

· maska za cijelo lice,

· polumaska ili četvrtmaska,

· zaštitni pojas za vatrogasce,

· zaštitne vatrogasne naočale,

· rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

· Zajednička zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi iz članka 1. ovoga Pravilnika je:

· osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,

· osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,

· naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,

· spasilačka oprema,

· samostalni ronilački uređaji,

· ronilačka odijela,

· reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,

· odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,

· odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,

· vatrogasna užad,

· naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),

· filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,

· filtarska polumaska za zaštitu od čestica,

· rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,

· zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,

· ribarske čizme,

· kišno odijelo
Te drugu osobnu opremu :

· prijenosni uređaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i štetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

· osobni dozimetar za očitavanje primljene doze zračenja tijekom intervencije,

· detektor radioaktivnog zračenja,

· protueksplozijski zaštićena baterijska svjetiljka,

· baterijska svjetiljka,

· torba s kompletom za pružanje prve pomoći.
4.6. Sustav za dojavu požara
Sustav za dojavu požara funkcionira na način da dojave o potrebama za vatrogasnu intervenciju dolaze na telefon 112 (u službu za sustav 112, DUZS područni ured Vukovar) koji automatski  uzbunjuje DVD Stari Jankovci za naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci i Srijemske Laze, a DVD Slakovce za naselja Slakovci i Orolik i putem telefona obavještava nadležnog zapovjednika vatrogasne postrojbe ili drugu odgovornu osobu koji sukladno operativnom planu uzbunjivanja uzbunjuje  vatrogasnu postrojbu.

4.7. Odlagališta otpada – deponij

Uvid u postojeće stanje postupanja s otpadom te u postojeće i buduće količine, kao i sastav  proizvedenog otpada potreban je kako bi se pronašla optimalna rješenja za uspostavu što  kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom. 

U ovom trenutku problemi u sustavu upravljanja otpadom u općini Stari Jankovci su višestruki. 

Na području Vukovarsko-srijemske županije ne postoji odlagalište komunalnog otpada koje bi u  potpunosti udovoljavalo zakonskim propisima, domaćim i EU propisima za uređenje odlagališta i  odlaganje komunalnog otpada, tako da se otpad trenutno neadekvatno odlaže.  

Sam sustav sakupljanja i zbrinjavanja otpada je takav da se organizirano prikuplja i odvozi samo  miješani komunalni otpad (KB 20 03 01)  dok se ostale vrste otpada, a naročito opasnog ne  prepoznaju kao posebne kategorije otpada te najčešće završavaju u komunalnom otpadu.  

Upravo u vrijeme izrade ovog Plana gospodarenja otpadom donijeta je odluka o izgradnji  županijskog centra za  gospodarenje otpadom koji  će biti smješten na području općine Stari  Jankovci (lokacija Vrapčana), izgradnjom kojega će kvalitetno biti riješen problem gospodarenja  otpadom, ne samo općine Stari Jankovci već i kompletne Vukovarsko-srijemske županije.
Naselja iz sastava općine Stari Jankovci uključena su u sustav organiziranog prikupljanja i  odvoza otpada koje je u nadležnosti tvrtke "Strunje-trade" iz  Privlake. Prikupljeni otpad s  područja općine odvozi se i odlaže na odlagalište "Petrovačka dola". Otpad se prikuplja u  nerazvrstanom stanju, u vrećama, posudama (80, 120 i 240 l) ili kontejnerima (5 m3, 7 m3).

Osim otpada  koji se organizirano  prikuplja i odlaže na odlagalište "Petrovačka dola" na području općine Stari Jankovci postoji  odlagalište otpada "Strmečica" na koje se dijelom odlaže otpad iz kućanstava, glomazni,  građevinski i sličan otpad. Odlagalište "Strmečica" je ograđeno, ulaz na odlagalište je otvoren  tijekom dana, te je u tom periodu odlagalište pod kontrolom komunalnog redara. Na odlagalištu  također postoji stroj tzv. "kombinirka" kojom se vrši rasprostiranje otpada po odlagalištu i  njegovo prekrivanje zemljom.  

Za planiranje, projektiranje, izgradnju i eksploataciju deponija s tehničko-​tehnološkog aspekta potrebno je osigurati:
· potpunu sanitarno-epidemiološku sigurnost za djelatnike i stanovništvo okolnog područja i zaštitu životnog prostora uopće;
· zaštitu od zagađenja zemljišta (tlo), voda (podzemnih, površinskih) i zraka;
· racionalno korištenje i uštedu zemljišta povećanjem zapremnine deponije (povećanjem stupnja sabijanja otpadaka specijalnim strojevima);
· primjenu strojeva i opreme u cilju potpunog mehaniziranja svih operacija dispozicije otpadaka.
U cilju sprječavanja nastajanja i gašenja eventualnog požara i/ili eksplozije potrebno je provoditi slijedeće mjere:

· kod deponiranja otpada u vise razina (terasasto deponiranje) svaka terasa može se završiti vlastitom branom visine 4 - 5 m;
· čvrste otpatke odlagati površinski ili u rovovima. Kod površinskog odlaganja otpatke razastirati u slojevima debljine 0,2 - 0,3 m i zbijati ih kompaktorom. Operaciju ponavljati dok se ne postigne visina radnog sloja oko 2,5 m.
· da bi se spriječilo stvaranje pukotina i šupljina, srednja gustoća otpadaka, nakon sabijanja u slojevima. treba biti najmanje 0,85 t/m3;
· visina slojeva zbijenih otpadaka može biti 2 - 5 m, ali je preporučljivo da to bude od 2,5 do 3 m. Ova debljina slojeva omogućava prirodno slijeganje bez napuklina to pravodobno izlaženje nastalih plinova. Nakon odlaganja, ravnanja i zbijanja otpadaka neophodno je svaki sloj prekriti slojem inertnog materijala. Osnovna namjena takvog sloja je da spriječi pojavu požara. Debljina sloja može biti 15 - 30 m. Debljina završnog sloja prekrivanja iznosi najmanje 0,70 m.
· na deponiju je potrebno osigurati potreban broj suvremenih strojeva i opreme (buldožer, utovarivač,kompaktor);
· deponij opremiti hidrantskom mrežom i potrebnim brojem vatrogasnih aparata za početno gašenje požara na deponiji ili na vozilima i strojevima;
· u cilju zaštite radnika na deponiju, treba ih upoznati s izvorima opasnosti i mjerama zaštite, putem osposobljavanja za zaštitu od požara i osposobljavanja za rad na siguran način;
· organizirati dežurstvo radi nadzora deponija, a naročito izvan radnog vremena i u neradne dane;
· na osnovi izvršene procjene projektirati i izvesti sustav za otplinjavanje, kako bi se mogućnost eksplozije plinova svela na minimum;
· kod pojave požara na deponiju pristupiti saniranju tako da se u neposrednoj blizini požarom zahvaćenog dijela deponija buldožerom ili drugim strojem razgrne otpadni materijal, a bliža okolica stalno polijeva vodom i nasipa inertnim materijalom;
· ukoliko postoji prijetnja prenošenja požara na okoliš potrebno je napraviti zaštitni pojas na najugroženijim pravcima razgrtanjem zemlje i odstranjivanjem raslinja u širini od 4 do 6 m;
· na posebno osjetljivim i ugroženim mjestima pripremiti spremnike s vodom i potrebnom opremom za gašenje, obzirom da na deponiju nema hidrantske mreže.
4.8. Mjere zaštite šuma i otvorenih prostora od požara

4.8.1. Šumske površine

Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko uzgojne radove te uklanjati lakozapaljiv materijal.

U periodima kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25% potrebno je ograničiti sve djelatnosti u sumi i pojačati nadzor nad zadržavanjem i kretanjem u šumi.

Šumarije Vukovar i Vinkovci dužne su osigurati sukladno svojim planovima redovnu ophodnju i motrenje na ugroženim šumskim površinama i pružiti pomoć u gašenju.

Kako bi se spriječio nastanak i sirenje požara na šumskim površinama pravne osobe koje gospodare i upravljaju sumama i šumskim zemljištima, ovlaštenici drugih stvarnih prava na sumama i šumskim zemljištima te županije, gradovi i općine u sumama i šumskom zemljištu dužni su, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o zaštiti šuma od požara (NN 26/03), učiniti:
· prilikom prijama u službu iii rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo, upoznati djelatnike s opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobiti ih za provođenje mjera zaštite od požara, rukovanje sredstvima za dojavu i gašenje požara te za vođenje o tome potrebne evidencije,
· provoditi promidžbu radi upoznavanja pučanstva i turista, a posebice školske djece za sto bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u sprečavanju nastanka šumskih požara.
· pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju sumama i šumskim zemljištima. te županije, gradovi i općine u šumama i šumskom zemljištu koje je u vlasništvu fizičkih osoba, dužne su:
a) ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu,

b) ustrojiti vlastitu službu zaštite šuma od požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi;
c) ustrojiti i osposobiti interventne skupine šumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom opremom za sječu stabala i izradu protupožarnih prosjeka u svrhu izgradnje protupožarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg širenja požara ili tu zadaću povjeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi
4.8.2. Čišćenje cesta i pruga od raslinja

"Hrvatske ceste" moraju učinkovito održavati pojaseve uz ceste čistim i urednim što znači da na tim površinama moraju kositi i nisko raslinje i isto odvoziti. Isto moraju činiti i "Hrvatske željeznice" na površinama uz prugu.

4.9. Urbanističke mjere zaštite

· Ograničiti visinu izgrađenosti u pojedinim urbanim cjelinama na maksimalno 30 m od puta za intervenciju do poda etaža sa prostorima za boravak Ijudi.
· Radi nesmetanog pristupa ugroženim objektima Općine Stari Jankovci, poduzeti potrebite mjere za održavanje prometnica i javnih površina prohodnima. 
· Sve gorive dijelove stropnih i krovnih konstrukcija te pregradnih zidova i stubišta u starim dijelovima naselja tokom rekonstrukcija i adaptacija zamijeniti negorivim dijelovima vatrootpornosti barem 60 min.
· Sve važnije javne objekte na području  Općine Stari Jankovci projektirati s potrebnim instalacijama za dojavu požara i gašenje požara.
· Urbanističkim planovima riješiti pristupe do objekata te izbjegavati zatvorene blokove.
4.10. Mjere zaštite u prometu

· Prometnice je potrebno obilježiti znakovima opasnosti i upozorenja te znakovima koji upućuju na ograničavanje brzine kretanja motornih vozila.
· Željezničke tračnice i cestovne prometnice održavati čistima i urednima.
· U okviru tvrtki koje obavljaju prijevoz opasnih tvari na odgovarajući način osposobiti vozače za prijevoz opasnih tvari. postupke u slučaju nesreće i o mjerama sigurnosti u prometu.
4.11. Industrija

Razmještaj pojedinih industrijskih objekata potrebno je osigurati u skladu s urbanističkim planovima vodeći računa o požarnim opasnostima u pogonima, požarnom opterećenju te o vatrootpornosti nosive konstrukcije objekata.

4.12. Pristupni putovi

Kao  vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine:

· kolnika javnih prometnica;
· kolnika pristupnih putova do građevine;
· kolnika prolaza kroz građevinu;
· građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih trgova uz građevinu, površine nižih dograđenih dijelova građevina uz vise građevine i sl.);

· pločnika i trgova predviđenih za pješake i
· sve ostale površine na terenu čija nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila
4.13. Nosivost vatrogasnih pristupa

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene za korištenje kao vatrogasni pristup. treba biti takva da može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN.

4.14. Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa

Da bi se vatrogasni pristupi mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni, potrebno je:

· da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse;

· da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike; 
· da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila; 
· da budu stalno prohodni po svojoj punoj širini;
· da omogućuju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom unaprijed i

· da slijepi vatrogasni pristup duzi od 100 m mora na svom kraju imati okretišta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

4.15. Vatrogasni prilazi

· Ravni vatrogasni prilaz za jednosmjerno kretanje vatrogasnog vozila treba biti širine najmanje 3 m.
· Kad se kao vatrogasni prilaz koristi kolni prolaz kroz građevinu, tada on mora biti u pravcu, a njegov slobodan profil treba iznositi najmanje 3 x 4 m, a postojeći najmanje 3 x 3,80 m.
· Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne smije prelaziti 12% nagiba.
· Prijelaz iz uspona u pad ih obrnuto treba se izvesti okomitom krivinom, čiji radijus mora iznositi najmanje 15 m.
· Stuba na vatrogasnom prilazu ne smije imati veću visinu od 8 cm. - Međusobna udaljenost stuba mora iznositi najmanje 10 cm.
4.16. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih paralelno s vanjskim zidovima građevine, treba biti najmanje:

· 5,5 m za građevine visine do 40 m i

· 7,0 m za građevine visine iznad 40 m.

Širina površine planirane za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine, treba biti najmanje 5,5 m, a njena dužina minimalno 11 m, a udaljenost od zida najviše 1 m.

Razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila, od podnožja građevine tj. od vanjskih zidova građevina može iznositi najviše
· 12 m za građevine visine do 16 m i 
·  6 m za građevine vise od 16 m
Površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s dopuštenim maksimalnim nagibom od 10% u bilo kojem smjeru površine

4.17. Mjere zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije
4.17.1. Prijenos i distribucija

U sklopu redovitog pregleda i održavanja naročitu pažnju treba voditi o sljedećem:

· dotrajalosti pojedinih stupova;
· kvaliteti ukapanja drvenih stupova
· kvaliteti i podešenosti zaštite vodova;

· stanju izolatora odvodnika prenapona i vodiča;
· zategnutosti vodiča u pojedinim rasponima;

· održavanju trasa dalekovoda.
Prilikom rekonstrukcije. odnosno sanacije dalekovodne mreže preporuča se:

· izvršiti zamjenu dotrajalih stupova, posebno drvenih u 10 kV mreži, odgovarajućim kvalitetnim stupovima i

· zračnu 10 kV mrežu prema mogućnostima i tehničko ekonomskoj opravdanosti zamijeniti kabelskom
4.18. Elektroenergetski objekti i postrojenja

U sklopu redovitog održavanja provoditi sljedeće radnje:

· provjeriti funkcionalnost i ispravnost svih upravljačkih i signalnih strujnih krugova i opreme;
· zamijeniti neispravnu. oštećenu ili dotrajalu opremu, naprave i uređaje

· i podesiti zaštitnu opremu i provjeriti funkcionalnost iste

Kod rekonstrukcije starih ili izgradnje novih elektroenergetskih postrojenja potrebno je:

· koristiti negorive i samogasive materijale;
· vršiti pregrađivanje kabelskih kanala na prijelazima između pojedinih požarnih sektora odgovarajućim vatrootpornim materijalima;

· izbjegavati postavljanje transformatorskih stanica u objekte druge namjene i
· izvršiti odvajanje visokonaponskog od niskonaponskog dijela trafostanice
4.18.1. Elektroinstalacije 0,4 kV

U sklopu izvođenja, korištenja i održavanja potrebno je:

· radove na rekonstrukciji. adaptaciji postojeće i izvedbi nove elektroinstalacije povjeriti kvalificiranim i za to ovlaštenim stručnjacima;
· vršiti redovite preglede. kontrole i propisana ispitivanja električne instalacije te zamjenu dotrajalih i neispravnih dijelova;
· primjenom odgovarajućih kalibriranih prstena spriječiti umetanje rastalnih osigurača za veće nazivne struje od propisanih;
· koristiti samo tehnički ispravna električna trošila i svjetiljke i
· električna trošila koja isijavaju znatniju količinu topline udaljiti od zapaljivih tvari i koristiti samo u vremenu kada je moguć nadzor i kontrola nad radom istih.

Prilikom projektiranja i izvođenja električne instalacije naročito treba voditi računa o sljedećem:

· na prijelazima između različitih požarnih sektora predvidjeti pregrađivanje, brtvljenje vodova i kabela odgovarajućim vatrootpornim sredstvima;
· električnu instalaciju opreme i uređaja koji moraju ispravno funkcionirati i u slučaju požara (napajanje protupožarnih pumpi, dizala, protupanične rasvjete i dr.) potrebno je izvesti naročito kvalitetno i s materijalima otpornim na visoke temperature. Za ove uređaje potrebno je predvidjeti rezervne izvore napajanja;
· usponske vodove u većim i značajnijim objektima preporučuje se voditi u zasebnim vertikalnim vatrootpornim instalacijskim šahtovima i energetskim kanalima i sva predviđena oprema mora zadovoljiti obzirom na djelovanje vanjskih utjecaja (vlaga, prašina. blizina izvora topline, mogućnost stvaranja eksplozivne atmosfere).

4.19. Gromobranske instalacije

4.19.1. Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja
Zaštita objekata od utjecaja atmosferskih pražnjenja na područjuopćine obavlja se gromobranskom instalacijom izvedenom na principu Faradayevog kaveza.

4.19.2. Održavanje
U sklopu redovitog održavanja potrebno je vršiti zakonom propisane periodične preglede i ispitivanja, dobivene rezultate uvoditi u za to predviđenu dokumentaciju te vršiti zamjenu oštećene i neispravne instalacije.

4.20. Osvjetljavanje evakuacijskih putova i izlaza

Evakuacijske putove i izlaze potrebno je osvijetliti svjetiljkama panik rasvjete.
Paničnu rasvjetu potrebno je izvoditi sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa specifičnim uvjetima ("SI. list" br. 68/85).

4.21. Mjere za osiguranje vode za gašenje

4.21.1. Tlak

U cjevovodu za vodu opće potrošnje i vatrogasnu vodu treba osigurati tlak od najmanje 5 bara.
4.21.2. Minimalne količine vode za gašenje

Na području na kojemu živi do 5000 stanovnika, za potrebe gašenja jednog požara bez obzira na otpornost objekata, potrebno je osigurati količinu vode od minimalno 10 I/s.

4.21.3. Hidrantska mreža

Pri projektiranju budućih trasa vodovoda potrebno je planirati izgradnju nadzemne hidrantske mreže. a za veće građevine vanjsku i unutarnju mrežu s ormarima u kojima se nalazi oprema. Za postojeću hidrantsku mrežu potrebno je napraviti kartu kako bi se znalo gdje se hidranti nalaze. Hidrante koji su pokriveni zemljom, asfaltom iii su zarasli u korov potrebno je dovesti u ispravno stanje i iste označiti.

5. ZAKLJUČAK

Na temelju prikaza postojećeg stanja, obrade podataka, izračuna potrebnog broja vatrogasaca i predloženih organizacijskih i tehničkih mjera, mogu se izvesti slijedeći zaključci :

· Područje Općine Stari Jankovci predstavlja dvije požarne zone, koje čine naselja- prva zona Stari Jankovci, Novi Jankovci i Srijemske Laze, te druga zona Slakovci i Orolik  iz čijih se centara (Stari Jankovci za prvu i Slakovci za drugu) može intervenirati u propisanom roku do najudaljenijih naseljenih točaka računajući od  vremena dojave do početka vatrogasne intervencije.
· Dobrovoljna vatrogasna društva Stari Jankovci i Slakovci zadovoljavaju sve uvjete koji su potrebni za područje Općine Stari Jankovci, i imaju potreban broj operativnih članova i tehnike za potpunu autonomnost u gašenju požara na svom području .
· Potrebno je Odlukom Općinskog vijeća Općine Stari Jankovci odrediti vatrogasnu postrojbu DVD-a Stari Jankovci i DVD-a Slakovci za središnje vatrogasne postrojbe koje će u svom sastavu imati po 20 dobrovoljnih vatrogasaca koji zadovoljavaju sve odredbe propisane člankom 21 i 22. Zakona o vatrogastvu, i područje odgovornosti biti će im: DVD-a Stari Jankovci naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci i Srijemske Laze, a DVD-a Slakovci naselja Slakovci i Orolik, a područje djelovanja cijela općina.

Sve pripadnike središnjih vatrogasnih postrojbi potrebno je opremiti sukladno pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije pripadnici vatrogasne postrojbe (NN 31/11).


Za područje koje administrativno pripada Općini Stari Jankovci potrebno je donijeti Plan zaštite od požara, na temelju ove Procjene ugroženosti i pozitivnih propisa iz područja Zaštite od požara i vatrogastva, provedbom kojega će se osigurati odgovarajuća razina zaštite od požara

6. POPIS KORIŠTENIH PROPISA I LITERATURE

· Zakon o zaštiti na radu ("NN" br. 59/96.; 94/96.; 114/03.; 86/08. I 75/09.)
· Zakon o zaštiti od požara ("NN" br. 92/10)
· Zakon o vatrogastvu ("NN" br. 139/04.; 174 /04.; 38/09. i 80/10. )
·  Zakon o prostornom uređenju i gradnji  ("NN" br. 76/07.; 38/09. i 55/11.“)
· Zakon o prostornom planiranju ("NN" br. 34/91.; 61/91.; 49/92. i 14/94. ) 
·  Zakon o zaštiti okoliša ("NN" br. 110/07)
· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("NN" br. 108/95. I 56/10.)
· Zakon o prijevozu opasnih tvari ("NN" br. 79/07. )
· Zakon o šumama ("NN" br. 140/05.; 82/06.; 129/08.; 80/10. i 124/10)
· Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" br. 152/08.; 21/10. i 124/10.)
· Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 35/94.; 110/05. I 28/10. )
· Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije ("NN" br. 51/12.)
· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("NN" br. 35/94 ; 55/94.i 142/03)
· Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara ("NN" br. 62/ 94 i 32/97)
· Pravilnik o  zaštiti  od požara  u skladištima (“NN” 93/08.)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata za gašenje požara ("SL" br. 7/84) primjenjuje se temeljem Zakona o preuzimanju saveznih propisa ("NN" br. 53/91)
· Pravilnik o  hidrantskoj mreži za gašenje požara ("NN" br. 08/06) 
· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („NN 87/08“ )
· Pravilnik o temeljnim zahtijevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja ("NN" br. 146/05)
· Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriji RH ("NN" br. 61 /94).
· Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("NN" br. 43/95).
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ( NN 31 /11.)

· Pravilnik o zaštiti šuma od požara  ("NN" br. 26/03).
·  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom ("NN" br. 123/97). 
· Z. Šmejkal: "Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara", Zagreb 1991. god. 
· S. Marjanovic, G. Spehar: "Vatrogasna taktika i taktičke vježbe" 
· S. Marjanovic: "Protupožarna preventiva"
· Drugi zakonski i podzakonski propisi, te odluke i drugi propisi doneseni su po tijelima lokalne uprave i samouprave.
· Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara TRVB 100, TRVB 125 i TRVB 1216 s obrazloženjem
7. NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI

Prilozi:

Pregled šireg područja Općine Stari Jankovci  sa susjednim općinama

Pregledna karta " prometnica" sadrži prikaz:

· državnih cesta

· županijskih cesta

· lokalnih cesta

· nerazvrstanih cesta

· cesta po šumskim područjima

· šumske površine po stupnjevima opasnosti

· mjesta smještaja opreme i sredstava za gašenje požara ( DVD-a)

Pregledna karta " energetike " sadrži prikaz:

· magistralnih i distributivnih plinovoda

· magistralnih i distributivnih vodovoda

· bunara, vodotoka, rijeka i jezera

· važnijih elektroenergetskih objekata
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